문서번호	시설과-4490
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	07/08 공헌구
협 조

기계설비 보수 계획
기계설비 보수계획

2016년 7월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

기계설비 보수계획

동양관, 곰사에 고장난 기계설비를 전문업체 긴급 보수 처리와 자체 보수하기 위한 자재를 구매하여 시설물 관리에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		고장내역

○ 곰사 배기휀 현황 및 문제점

- 용    량: 시로코휀 1HP

- 사용용도: 동물사 환기용

- 문 제 점: V풀리 파손으로 작동 불능

○ 동양관 가스보일러 현황 및 문제점

- 용    량: 가스보일러 5만kcal/h

- 사용용도: 코모도 내실 난방용

- 문 제 점: 보일러 누전에 의한 전원 차단으로 작동 불능

○ 현장사진

곰사 배기휀 사진	동양관 가스보일러 사진

Ⅱ		보수방안

○ 동양관 보일러 제조업체(경동보일러)에 의뢰하여 긴급 보수 요청

○ 곰사 배기휀 자재 구매 후 자체 보수

- V풀리 250φB형 1개 구매

Ⅲ		세부 추진계획

○ 소요 추정금액: 95,400원

○ 건별 추정금액 및 계약방법

건 명	추정금액	예산과목	계약방법
동양관 보일러 점검비	25,000원	공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비(기계시설유지관리자재)	카드결제
곰사 보수자재 구매	70,400원

Ⅳ		추진일정

○ 2016. 07. 15. 보수 및 자재구매 완료.  끝.