함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 생산능력 실증테스트 결과 송부 및 협조 요청

1. 시설과-5267호(2016.6.13.) 및 배수과-6138호(2016.7.11.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 『뚝도정수센터 풀부하 생산능력 실증테스트』가 이상없이 완료되었음을 알려드리니, 관련부서에서는 붙임문서를 참조하시어 실증테스트 이후 대체급수 공급량 조정 등 급수운영 조치사항에 대해 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 뚝도정수센터 실증테스트 완료에 따른 협조요청

- 대체급수 공급량 조정 : 구의, 뚝도, 암사정수센터

▶ 기  간 : 뚝도 2단계 고도정수 도입공사 완료시까지

▶ 내  용 : 뚝도 생산량 증대(+5만톤/일), 암사 생산량 감소(-5만톤/일)

․대현산 수계 ┏ 당초 : 구의 20만톤/일 + 뚝도 5만톤/일

┗ 변경 : 구의 15만톤/일 + 뚝도 10만톤/일

․아차산 수계 ┏ 당초 : 구의 6만톤/일 + 암사 12만톤/일

┗ 변경 : 구의 11만톤/일 + 암사 7만톤/일

☞ 아차산배수지 공급은 암사 –5만톤/일 유지될 수 있도록 DB-4 공급유량 조정

※ 상세 조치사항은 붙임 1. 참조

- 위례신도시 급수체계 변경 : 강동수도사업소

▶ 기  간 : ’16. 7.11. ~ 7.15.

▶ 내  용 : 광암수계 ⇒ 암사수계(저양정),  송파대로상 D500 연결관로 활용

▶ 당초 계획대로 위례신도시 급수체계를 수질변동이 없도록 서서히 전환하고 그 결과를 본부 배수과로 결과보고

붙임문서 : 뚝도정수센터 실증테스트 결과보고(부본부장 방침) 1부. 끝.

※ 뚝도정수센터 생산능력 실증테스트에 협조해 주신 관련부서에 감사의 말씀 드립니다.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,시설과장,동부수도사업소장,강동수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	07/11 이규상
협조자
시행	배수과-6159	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개