의원 요구 자료 제출

시 행	수질과-7888
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이근보		강성욱	구자훈	정중곤	09/08 한국영
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 912번, 박덕흠 의원, 국토교통위원회)

1. 박덕흠 국회의원 요구자료(요구번호 912번)와 관련하여 답변자료를 붙임과 같이 제출합니다.

<요구 및 답변자료 내역>

- No.35 : 최근 5년간 취수장 수질검사 결과

따로붙임 : 박덕흠 (국회)의원 요구 답변자료 1부. 끝.

박덕흠 의원(국교위, 새누리당, 충북 보은군 옥천군 영동군 괴산군)

□ 요구번호 912번

35. 최근5년간 취수장 수질 검사 결과

35. 최근 5년간 취수장 수질검사 결과는 붙임과 같이 같습니다.

붙임 : 최근 5년간 취수장 수질검사 결과

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도사업본부 (수질과 )	과 장	강성욱
	☎ 3146-1326	주무관	이근보
	작 성 일 : 2015. 09. 08

정수장별 취수원수 수질검사 결과
★ 2012년도(평균)
연번	검사항목	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	수온	14.5	13.6	13.7	14.0	14.3	13.5
2	취수원수 pH	8.0	7.9	7.5	7.6	7.8	7.8
3	탁도	8.6	10.6	9.6	9.3	9.4	8.9
4	잔류염소	0.34	0.47	0.19	0.16	0.07	0.26
5	색도	4	5	4	2	3	2
6	냄새	이취	이취	이취	이취	이취	이취
7	알카리도	44	47	42	44	43	41
8	NH3-N	0.05	0.16	0.08	0.03	0.08	0.02
9	KMnO4소비량	5.2	5.2	5.3	4.6	5.5	5.2
10	조류	2,563	4,045	5,046	3,950	6,771	5,137
11	총경도	63	62	68	64	67	52
12	총산도	1.0	3.1	1.4	2.9	1.3	1.7
13	NO3-N	1.8	2.1	2.3	2.2	2.1	2.3
14	염소이온	9	10	9	13	8	8
15	전기전도도	150	154	164	154	163	154
16	황산이온	11	18	18	13	12	13
17	증발잔류물	116	120	120	152	112	141
18	대장균(24시간)	22	173	1,516	3,017	103	29
19	대장균군(48시간)	60	1,216	2,487	8,027	688	242
20	COD	3.0	2.9	2.0	3.0	3.2	2.5
21	알루미늄	0.02	0.21	0.16	0.02	0.13	0.13
22	2-MIB	2.2	1.8	2.0	2.3	1.3	2.3
23	Geosmin	18.8	14.5	13.3	23.9	6.3	14.5

정수장별 취수원수 수질검사 결과
★ 2013년도(평균)
연번	검사항목	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	수온	14.2	14.0	12.9	13.9	14.0	13.1
2	취수원수 pH	7.7	7.8	7.4	7.4	7.7	7.7
3	탁도	10.1	14.9	10.1	11.9	12.3	9.7
4	잔류염소	0.23	0.49	0.19	0.21	0.05	0.26
5	색도	3	3	4	2	3	3
6	냄새	이취	이취	이취	이취	이취	이취
7	알카리도	44	46	42	43	43	41
8	NH3-N	0.04	0.15	0.11	0.01	0.08	0.03
9	KMnO4소비량	4.3	4.8	4.9	4.5	5.5	4.3
10	조류	2,049	4,487	3,524	3,277	5,293	3,697
11	총경도	62	59	65	61	65	55
12	총산도	1.3	2.5	1.4	3.3	1.7	1.5
13	NO3-N	1.9	2.0	2.3	2.3	2.2	2.2
14	염소이온	9	10	9	15	10	9
15	전기전도도	146	158	174	153	170	158
16	황산이온	11	18	19	13	13	11
17	증발잔류물	116	109	121	152	110	131
18	대장균(24시간)	27	201	2,834	2,084	473	17
19	대장균군(48시간)	94	571	4,729	7,540	1,106	65
20	COD	3.0	2.9	2.2	2.6	2.7	2.6
21	알루미늄	0.03	0.20	0.20	0.02	0.10	0.14
22	2-MIB	2.6	2.1	2.3	2.9	3.3	2.4
23	Geosmin	3.2	3.7	4.1	3.8	3.6	4.2

정수장별 취수원수 수질검사 결과
★ 2014년도(평균)
연번	검사항목	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	수온	15.6	15.2	16.6	14.9	15.1	13.9
2	취수원수 pH	7.8	7.8	7.5	7.6	7.7	7.7
3	탁도	2.8	5.2	4.9	3.3	3.3	3.3
4	잔류염소	0.17	0.45	0.18	0.21	0.05	0.18
5	색도	2	3	4	2	3	2
6	냄새	이취	이취	이취	이취	이취	이취
7	알카리도	52	54	46	49	49	49
8	NH3-N	0.03	0.14	0.07	0.02	0.07	0.02
9	KMnO4소비량	4.2	5.1	4.8	5.0	5.4	4.6
10	조류	1,209	3,070	3,734	3,271	3,976	2,776
11	총경도	63	68	69	67	72	67
12	총산도	1.5	3.2	1.4	3.6	1.7	1.3
13	NO3-N	2.1	1.6	2.1	2.0	1.7	2.4
14	염소이온	11	13	10	14	12	13
15	전기전도도	179	175	191	164	192	156
16	황산이온	16	19	20	14	15	14
17	증발잔류물	132	107	121	136	123	186
18	대장균(24시간)	18	88	594	453	181	22
19	대장균군(48시간)	62	369	1,112	1,535	410	55
20	COD	2.7	2.9	3.5	2.1	2.4	3.2
21	알루미늄	0.04	0.15	0.16	0.02	0.06	0.13
22	2-MIB	3.6	5.2	4.8	5.5	2.7	5.9
23	Geosmin	5.5	5.9	7.1	6.8	7.9	7.5

정수장별 취수원수 수질검사 결과
★ 2015년도(평균)
연번	검사항목	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	수온	15.9	15.2	15.6	15.3	15.4	14.4
2	취수원수 pH	7.7	7.8	7.4	7.5	7.7	7.7
3	탁도	2.8	4.3	3.8	3.0	2.7	2.7
4	잔류염소	0.15	0.87	0.20	0.30	0.05	0.27
5	색도	2	3	3	2	4	2
6	냄새	이취	이취	이취	이취	이취	이취
7	알카리도	51	53	48	50	51	50
8	NH3-N	0.03	0.14	0.03	0.01	0.11	0.01
9	KMnO4소비량	4.9	5.1	3.5	2.5	5.9	3.3
10	조류	1,835	5,493	3,778	2,799	3,443	2,674
11	총경도	69	71	75	73	74	67
12	총산도	1.4	3.2	1.0	3.3	2.5	1.3
13	NO3-N	1.9	1.7	1.9	1.9	1.9	1.5
14	염소이온	14	17	14	16	15	17
15	전기전도도	194	198	203	195	224	168
16	황산이온	17	22	12	15	17	16
17	증발잔류물	139	138	125	137	133	172
19	대장균군(48시간)	39	121	123	315	237	42
20	COD	2.8	3.4	2.6	3.0	2.8	3.0
21	알루미늄	0.07	0.12	0.00	0.00	0.02	0.12
22	2-MIB	7.6	10.7	9.2	10.1	9.7	9.7
23	Geosmin	6.3	8.7	6.1	10.8	10.3	5.9
24	총유기탄소	2.3	2.6	1.9	2.7	2.8	2.1

정수장별 취수원수 수질검사 결과
★ 2016년도(8월말 평균)
연번	검사항목	광암	암사	구의	뚝도	영등포	강북
1	수온	14.9	14.9	14.2	14.6	14.6	14.5
2	취수원수 pH	7.9	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8
3	탁도	5.7	8.6	5.8	7.6	6.5	5.2
4	잔류염소	0.18	0.95	0.27	0.29	0.06	0.32
5	색도	3	3	4	2	9	2
6	냄새	이취	이취	이취	이취	이취	이취
7	알카리도	53	53	49	50	50	172
8	NH3-N	0.04	0.15	0.05	0.00	0.10	0.01
9	KMnO4소비량	4.5	3.8	2.6	3.0	6.2	3.3
10	조류	2,096	5,889	2,987	3,772	4,608	4,388
11	총경도	71	70	79	73	75	61
12	총산도	1.3	3.8	1.0	3.2	2.8	1.2
13	NO3-N	2.0	2.3	2.1	2.2	1.8	1.5
14	염소이온	14	22	13	18	16	18
15	전기전도도	207	205	214	232	197	173
16	황산이온	18	20	12	17	18	16
17	증발잔류물	132	148	133	156	135	158
19	대장균군(48시간)	18	192	97	244	245	52
20	COD	3.2	3.5	3.5	2.8	2.8	3.1
21	알루미늄	0.05	0.12	0.06	0.01	0.02	0.07
22	2-MIB	2.7	4.7	5.0	4.6	4.1	2.9
23	Geosmin	3.6	5.7	3.7	6.9	4.6	4.1
24	총유기탄소	2.2	2.6	1.9	2.7	2.4	2.5