제18차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 9. 8.(목) 17:00 ~ 18:50

◦ 장    소 : 봉화산근린공원 현장

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 1건(현장수권1)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	중랑구	봉화산근린공원 조성계획결정(변경)	조건부가결

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 봉화산근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중랑구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치: 서울특별시 노원구 중계동 산101-1번지 일원 ◦ 면적 : 총면적 5,334,267㎡(중계2지구 277,117㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1977.07.09.(건고 제138호) ◦ 조 성 계 획 : 최종 2014. 02. 27(서고 2014-70호) < 주요 내용 > - 중계2지구 - ◦ 기반시설 11,356㎡ → 13,564㎡ 증)2,208㎡ - 도로 9,717㎡ → 11,220㎡ 증)1,503㎡ - 광장 1,639㎡ → 2,344㎡ 증)705㎡ ◦ 조경시설 1,974㎡ → 1,980㎡ 증)6㎡ - 전망데크 41㎡ → 61㎡ 증)20㎡ - 데크로드 300㎡ → 286㎡ 감)14㎡ ◦ 교양시설 5,704.1㎡ → 7,220.14㎡ 증)1,516.04㎡ - 곤충생태학습관 916.14㎡ → (신설) - 먹이식물온실(난방) 336㎡ → (신설) - 먹이식물온실(비난방) 660㎡ → (신설) ◦ 편익시설 578㎡ → 755㎡ 증)177㎡ - 주차장 518㎡ → 695㎡ 증)177㎡ ◦ 녹지및기타 255,538.3㎡ → 251,631.26㎡ 감)3,907.04㎡ <법적검토> ◦ 시설지구율 : 전지역 대비 19.96% (법정시설지구율 : 전지역 대비 20%이하) ◦ 시설율 : 전지역 대비 2.77%, 중계2시설구역 내 9.20% (법정시설율 : 전지역 대비 20%이하, 공원시설구역내 40%이하) ◦ 건폐율 : 전지역 대비 0.51%, 중계2시설구역내 0.77% (법정건폐율 : 전지역 대비 4%이하, 공원시설구역내 10%이하)	〔조건부가결〕 ‣ 심의 주관부서와 조건 내용 보완 후 협의 시행 ○ 효율적인 공간활용을 위해 파고라 위치는 뒤쪽(석축방향)으로 이동하여 설치 - 앞쪽에 휴게공간 등을 조성할 수 있는 공간 확보 방안 검토 ○ 입구쪽 펜스 및 출입구는 철거하여 진입공간을 개방감있게 조성(현재 주로 사용하고 있는 단체명 등 특정 단체 이용을 나타내는 시설 철거) - 공공시설물로 지역주민 누구나 사용가능함을 설명하는 안내판 설치 등 공공성 제고 ○ 사면안정화를 위해 성곽쌓기보다는 찰쌓기 공법 검토 및 주변 배수로를 정비(측구 설치 등)하고 대상지 전체적인 안정성에 대한 구조검토 실시 ○ 파고라 주변은 안전을 위한 시설 보강(안전펜스 등 설치) ○ 파고라 지붕은 빗물받이를 설치하고(적정구배 시공) 지붕 채광창은 유지관리를 고려하여 작은 창 여러 개로 검토 ○ 위 사항을 보완 반영하여 설계완료 전 소위원회 보고