문서번호	교량안전과-2211
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김시련		정회평	02/09 신응수
협조
	주무관		이제택

하자 만료전 최종 하자검사(잠실대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

교량안전과

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘13년 한강교량 일상유지공사(잠실대교)
공 사 개 요		아스팔트 포장, 교면방수, 상판보수, 신축이음 교체, 콘크리트 표면보수, 콘크리트 단면보수 등.
계 약 자		호풍건설(주) 대표 김민자
계약 년 월 일		2013. 3. 25
준공 년 월 일		2014. 2. 17
하 자 보증기간	시기	2014. 2. 18
	종기	2016. 2. 17(단 교면방수 : 2017.2.17.일 까지)
하자 검사일자		2017. 2. 9.
검 사 결 과		접속교 A1, A2 신축이음보수 46.8m 등에 대한 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2017.  2.  9

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 임기7급         성명 : 이 제 택 (인)

서울특별시 재무관 귀하

최종 하자검사 현황사진

접속교 신축조인트 하자점검 현황사진
접속교 신축조인트 하자점검 현황사진
접속교 신축조인트 하자점검 현황사진

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘14년 한강교량 일상유지공사(잠실대교)
공 사 개 요		- 작업지시 12차 : P27~P29 조류방지망설치 582.0㎡ - 작업지시 9차 : P26~P29 스파이크 니들설치 204.5m G램프 P1~P2 차도용난간파이프교체 12.0m - 작업지시 15차 : 상행 P21~P31, 하행 P12~P31 소규모도로긴급복구 46.5㎡ 상행 P28~P31아스팔트균열보수 100.0m 하행 P22 자물쇠설치 1.0개소 - 작업지시 18차 : 하행 P1~A2 아스팔트균열보수 1,840.0m P1점검통로설치 35.0m 하행 P3 난간방호울타리 유리교체 1개소 - 작업지시 23차 : B램프 차도용난간지주교체 1본
계 약 자		동우공영(주) 대표 이광수
계약 년 월 일		2014. 4. 7
준공 년 월 일		2015. 2. 23
하 자 보증기간	시기	2015. 2. 23
	종기	2017. 2. 22
하자 검사일자		2017. 2. 9.
검 사 결 과		P1~A2 균열보수 1,840m 등에 대한 특이사항 없음

위 공사에 대한 하자검사를 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 시행령 제70조 및 같은법 시행규칙 제69조의 규정에 의하여 실시하고 그 결과를 보고합니다.

2017.  2.  9.

검사자 : 지방시설주사    성명 : 김 시 련 (인)

검사자 : 임기7급         성명 : 이 제 택 (인)

서울특별시 재무관 귀하

최종 하자검사 현황사진

아스팔트 균열보수 하자점검 현황사진