대기측정소 시설물 안전점검 결과

1. 도시 및 배경 대기측정망

연번	측정망	점검내용	개선방법
1	종로구	양호
2	중구	양호
3	용산구	소화기 충진 환풍기 교체
4	광진구	양호
5	동대문구	10L 가스거치대 없음	구매
6	중랑구	내부바닥	보수공사
7	성북구	2016년 환경개선공사
8	강북구	우이동주민센터로 이전 2016년 하우징설치공사
9	도봉구	환풍기 교체	보수공사
10	노원구	2016년 환경개선공사 옥상방수 일부 균열	방수공사
11	은평구	한국환경산업기술원 온실동 입주 2016년 내부인테리어공사 분전반 및 계량기 UPS밧데리교체 등	보수공사 전기공사
12	서대문구	양호
13	마포구	양호
14	양천구	신정4동문화센터로 이전 2016년 하우징설치공사
15	강서구	옥상방수공사 측정소 내외부 노호화로 도색 및 보수공사 47L 가스거치대 2ea 추가	배치공간개선 및 보수공사 방수공사 구매

연번	측정망	점검내용	개선방법
16	구로구	양호
17	궁동	측정소 바닥 및 커튼 노후 옥상 진입계단 부식 측정소 외벽 등 시설물 노후화 외부옥상방수공사 필요	환경개선공사 정밀안전점검 요망
18	금천구	측정소 바닥 및 커튼 노후 옥상 진입계단 부식 측정소 외벽 등 시설물 노후화 옥상방수공사 필요	환경개선공사
19	영등포구	양호
20	동작구	양호
21	관악구	양호
22	서초구	측정소 바닥 및 커튼 노후 옥상 진입계단 부식 측정소 외벽 등 시설물 노후화	환경개선공사
23	강남구	소화기 충진
24	송파구	2017년 측정소 이전 예정 전선 노후화	보수공사
25	강동구	소화기 충진
26	성동구	2017년 측정소 이전 예정 환풍기 교체	보수공사
27	북한산	옥상방수 중간유리문 교체요망 외부간판보수요망 47L 가스거치대 환기구 자체가 없음	보수공사
28	남산	양호
29	관악산	10L 가스거치대 2ea 밧데리 UPS 부품교체 요망 냉난방기 1대 추가 설치요망	구매 전기공사
30	행주	소화기 없음	구매
31	세곡동	양호
32	TMS전산센터	양호

2. 도로변 대기측정망

연번	측정망	점검내용		개선방법
33	신촌로	10L 가스거치대 없음
34	청계천로	소화기표시위치 없음 10L 가스거치대 없음
35	영등포로	외벽 부착포 도포 혼탁		보수공사
36	도산대로	소화기표시위치 없음 내부전등 3ea 교체
37	홍릉로	소화기표시위치 없음 10L 가스거치대 없음
38	한강대로		외벽 부식 소화기표시위치 없음		보수공사
39	종로		출입문보수
40	천호대로		내부전등 교체
41	화랑로		10L 가스거치대 없음 소화기표시위치 없음 내부전등 교체		보수공사
42	강변북로		소화기표시위치 없음 10L 가스거치대 없음 내부형광등 교체
43	정릉로		2016년 지붕보수공사 소화기없음 소화기표시위치 없음 내부전등 교체		구매
44	강남대로		지붕 부식 소화기표시위치 없음		보수공사
45	공항대로		지붕 부식		보수공사
46	동작대로		지붕 부식 내부전등 교체		보수공사
47	홍지문		소화기표시위치 없음 지붕균열, 내부연결부 균열 누수자국있음		보수공사 방수공사

대기측정소 시설물 점검사진

시설 점검
시설 점검
시설 점검
시설 점검
시설 점검