환경보전방안서 협의의견

【연세대학교 증축(새병원, 치과대학병원)】

Ⅰ. 사업개요

○ 사 업 명 : 연세대학교 증축(새병원, 치과대학병원)

○ 위    치 : 서대문구 신촌동 134번지 일대

○ 사 업 자 : 학교법인 연세대학교

○ 건축개요

구 분		새병원	치과대학병원	비 고
건축면적(㎡)		14,421.34	1,945.86
연 면 적 (㎡)	합계	171,852.37	17,303.98
	지상층	125,136.53	12,800.22
	지하층	46.715.84	4,503.76

※ 학교전체 연면적 : 1,186,773.98㎡

○ 협의근거 : 서울특별시 환경영향평가조례 제18조

○ 승인기관 : 서대문구청(건축과)

Ⅱ. 협의내용

1. 총괄

○ 본 사업은 서대문구 신촌동 134번지 일대 연세대학교 내 새병원 응급실 및 치과대학병원 승강기, 근린생활시설 마련을 위하여 기존 건축물을 증축하는 것으로 사업시행에 따른 각종 환경적인 악영향을 최소화하기 위해 본 환경보전방안서 등에 제시된 저감방안을 충실히 이행하여야 함

○ 금회 환경보전방안검토서 검토 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의의견 및 환경보전방안검토서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구‧시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함

○ 본 협의의견 외 다른 사항에 대해서는 기 통보한 환경영향평가 협의의견 및 환경보전방안서 협의의견을 충실히 이행하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질

○ 공사시 비산먼지 저감을 위하여 사업부지 경계 가설휀스 및 방진막을 설치하여야 함

- 새병원 : 가설휀스(H=2m), 방진막(H=3m)

- 치과대학병원 : 가설휀스(H=4m), 상단 방진막(H=1m)

○ 사업시행에 따른 대기질 영향을 최소화하기 위하여 공사장비 투입계획을 수립하고 건설기계 작업계획서를 작성하여야 함

○ 금회 증축부분의 건축자재는 친환경 인증을 득한 제품을 선정하여 사용하여야 함

나. 온실가스

○ 전력 에너지 절감을 위하여 조명기구는 전량 LED조명으로 계획하여야 함

○ 금회 증축 부분 전체 콘센트 대비 새병원 30% 이상, 치과대학병원 75% 이상 대기전력차단장치를 계획하여야 함

다. 소음‧진동

○ 공사시 저소음 공법 및 저소음 장비를 사용하여 영향을 최소화하고 사후환경영향조사시 치과대학 등 4개 지점에 대하여 소음‧진동 현황을 측정하여야 함

3. 사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항

○ 사업승인기관의 장(서대문구 건축과)은 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제4항 및 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 환경보전방안이 반영되었는지 여부를 확인하여 환경보전방안이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 사업계획 등에 대한 승인 등을 한 때에는 30일 이내에 환경보전방안의 반영여부 및 그 반영내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 사업자(학교법인 연세대학교)는 환경보전방안을 사업계획에 반영하고 이를 성실히 이행하여야 함