[붙임1]

구축대상 서비스별 세부 내용

1		편의점 무선 IoT 비상벨 서비스

편의점의 강력 범죄를 예방하고 빠른 신고를 통해 검거할 확률을 높임으로써 편의점 강력범죄 예방을 위한 활동을 더욱 강화

	서비스 개요
‧ 범죄 발생 시 주머니에 넣은 비상벨을 누르면 112 종합상황실 및 은평구 통합관제센터에 긴급 상황으로 신고가 접수 ‧ 사건 현장과 가장 가까이에 있는 경찰관들에게 신속하게 무전으로 전파되며 통합관제센터에서는 가장 가까운 CCTV를 모니터링을 통해 출동 경찰과 협동으로 범인검거

□ 추진배경

○ 최근 4년 동안 편의점 강도나 살인사건은 1,442건으로 대략 하루에 1건의 범죄가 발생하였으며, 야간에 종업원 혼자 일하며 현금을 보유한 편의점은 범죄의 주요 표적이 되고 있음

□ 기존 문제점

○ 편의점 강도 침입 시 종업원이 전화 수화기를 7초 이상 내려놓으면 자동으로 신고하는 시스템이 있으나, 매장 진열 등의 작업을 하고 있을 때 긴급한 상황 시에는 무용지물이 되고 있음

○ 카운터 작업 시 수시로 수화기가 7초 이상 내려져 오인 신고율이 93%를 차지하고 있어 경찰서에서도 실효성에 의문을 제기

(기존 신고방식의 예)

- 일정한 동선으로의 움직임

- 일정한 액션

(수화기를 내려놓거나, 스티커 부착 장소에 휴대전화를 대는 행위)

□ 사업내용

○ 편의점 IoT 단말기 21대 및 IoT비콘 42대 설치

○ U-City 관제센터 SOS 신호 연동 및 긴급 호출 서비스 등

<TO-BE 서비스 개념도>

□ 소요예산 : 23,587천원

□ 기대효과

○ 출동경찰과 협업을 통해 범죄현장에서 범인을 신속히 검거할 수 있는 기반 조성하여 편의점 범죄에 취약한 부분을 강화함

2		공공화장실 IoT 비상알림 서비스

여성 공공화장실 범죄를 사전 대처하기 위해 관제센터의 영상정보와 연계하여 SOS호출시 실시간 영상확인을 통해 신속한 경찰관 출동으로 여성 범죄 Zero 구현

	서비스 개요
‧ 범죄 발생 등의 비상 상황 시 비상벨을 직접 터치 또는 이상음원 감지를 통한 시스템 작동 ⇒ 경보 발생 및 구조 요청 지원 ‧ 사건 현장과 가장 가까이에 있는 경찰관들에게 신속하게 무전으로 전파되며 통합관제센터에서는 가장 가까운 CCTV를 모니터링을 통해 출동 경찰과 협동으로 범인검거

□ 추진배경

○ 강남 공공화장실 여성 대상 살인사건처럼 여성 대상 범죄가 심각하게 대두된 가운데 2011년 공중화장실에서 발생한 각종 범죄 1,526건으로 매년 증가하는 추세임

□ 기존 문제점

	￭ 구동원리 비상벨을 누르면 화장실 외부벽에 설치된 스피커에서 사이렌 소리 발생 및 단순 지구대 신고 ￭ 상황발생 피해 여성이 변기가 있는 안쪽으로 들어가 비상벨을 눌러야만 경고음 발생

<현 공공화장실 비상벨 서비스>

○ 칸막이 변기 안쪽 벽에 고정되어 공간적 제약으로 성추행시 무용론 대두

○ 실시간 상태확인 불가로 오작동 및 장애 확인 불가 및 주변의 CCTV 영상정보와 연동이 되지 않아 실시간 현장 확인이 불가

○ 서울시 안전시설물 실태감사에서도 공공화장실 비상벨의 잦은 고장(건전지 방전, 접촉 불량, 오작동 등)으로 매번 지적사항

□ 사업내용

○ 공공화장실 40개소 IoT 센서 설치 및 위급신호 U-City 관제센터 연동

○ 공공화장실 입구 카메라 27대 설치 및 서버 구매

<TO-BE 서비스 개념도>

○ 통합관제센터 GIS 위치정보 표출 및 SOS 호출시 경찰순찰차 출동

○ 기존 CCTV 유지보수 계획에 포함하여 유지관리 방안 마련

□ 소요예산 : 71,238천원

□ 기대효과

○ 기존 U-City 관제센터의 연계하여 공공화장실 및 범죄 취약 지역 등 비상 상황 시 적극대처로 여성이 안전한 도시 구현

3		IoT 기반의 LTE 이동식 불법주정차 CCTV 구축

기존 고정식 불법주정차 CCTV에서 벗어나 IoT 기반의 LTE 이동식 불법주정차 CCTV 구축하여 상습 정책 구간의 도로 소통을 원활히 하고자 함

	서비스 개요
‧ IoT 기반의 LTE 이동식 불법주정차CCTV 제작하여 분기별 이동 설치 ‧ 기존 가로등 및 신호등주 등을 이용하여 상습정체 구역 분기별 이동 설치

□ 서비스 대상 : 불광 2동 향림마을

□ 사업내용

○ 이동식 구조물 제작 : IoT 기반의 LTE 이동식 불법주정차 CCTV 2식 제작

○ LTE 기반 단속 프로그램 : 별도 센터 단속 프로그램 개발

□ 관리방안

○ 기존 불법주정차 CCTV의 기반에서 단속 차량 통합고지서 발송

○ CCTV 유지보수 계획에 포함하여 유지관리 방안 마련

□ 서비스 개념도

□ 소요예산 :19,831천원

□ 기대효과

○ 초등학교 불법차량 단속 통한 어린이 안전 및 간선도로 상습정체 구간 해소

4		개별 IoT서비스 관제를 위한 시스템 개선

은평구 통합관제센터를 통한 사물인터넷 서비스의 효율적 운영을 위한 시스템 구축

□ 주요기능

○ 공공화장실 및 편의점

- 비상벨 위급신호 접수

- 비상벨 관리(신규설치, 신호관리, 장애처리 등)

○ GIS 연동

- 위치정보 획득 및 수정

○ 소프트폰 연동

- GIS 서버연계, 비상벨 서버연계

○ 이동형 불법 주정차 단속

- 차번인식, 자동 및 수동단속, 데이터 전송 및 관리 등

□ 소요예산 : 85,344천원

○ 관제센터 관제프로그램 개발 : 64,674천원

○ 센터 장비도입 : 20,670천원

□ 기대효과

○ 개별 서비스 통합관제를 통한 효율적인 서비스 운영 및 신속대응