정전사고 대비 긴급구조 공동대응 계획

최근 전력수요 급증 및 노후 변압기 증가에 따라 정전 사고가 빈번   하게 발생하고 있어 인명피해 등이 우려되는 바, 안전한 시민 생활보장을 위한 한전 & 소방협력 정전사고 대비 긴급구조대응 계획임.

□ 추진방향

○ 아파트 등 정전 시 발전차량(강남, 도봉) 활용 임시전력 지원

-  시민생활 불편사항 해소를 위한 전력복구 시 까지 임시전력 공급

○ 일반주택 등 소규모 정전 시 중형발전기 등 활용 강화

-  조연․조명차(20kw/28대), 구조공착차(15kw/25대), 이동식(1.6kw/97대)

○ 대규모 정전사고시 긴급구조통제단 가동 대응체계 강화

-  한전 등 유관기관 협업으로 신속한 복구 및 피해주민 지원

□ 추진개요

○ 추진사항 : 정전 사고대응 소방 발전장비 활용 인명구조 체계 확립

○ 협력기관 : 한국전력공사(각 서울지역 본부 및 지부)

○ 공동대응 : 119특수구조단 및 소방서(24개소)

○ 협력시기 : 정전사고 발생 시 또는 기관별 상호 요청 시

○ 활용장비 : 발전차, 발전기 적재 소방차량, 이동용 발전기 등

○ 내    용 : 정전사고 시 발전기 활용 임시전력 공급

○ 주요 추진사항

- 정전발생 지역 발전차량 및 비상발전기를 활용한 임시 전력공급 지원

- 휴대전화 충전, 끓인물 제공 등 대피주민 정전쉼터 생활전력 지원

- 동시다발 승강기 갇힘사고 등 신속한 인명구조활동 전개

- 대규모 정전 시 긴급구조통제단 가동으로 유관기관 협업강화

○ 추진개념

서울소방재난본부	협력대응	한국전력공사
‣ 정전사고 긴급구조 체계 가동 ‣ 발전장비 가동	정전 발생 ~ 복구시까지 시민 피해 방지ㆍ구호를 위한 상호지원 협력, 대응 ※ 한전 MOU 체결(강남지역)	‣ 정전복구체계 가동 ‣ 비상전력 지원

참고자료

○ 운영장비 주요제원

▲ 비상발전차(주요장비) : 2대

- 차량배치 : 강남권역(강남소방서 1), 강북권역(도봉소방서 1)

- 전력공급 대상 : 아파트 1～2개동, 오피스텔 등 약 200세대

- 활용도 : 아파트 등 정전사고 시 임시전력 공급

비상발전차(2대)		발전케이블
강남	▪ 전력량 : 500kw(안전허용출력 80%) *가용전압 : 220v, 380v ▪ 전력케이블 50m(고정식 4, 이동식 4)
도봉	▪ 전력량 : 330kw(안전허용출력 70%) *가용전압 : 220v, 380v ▪ 전력케이블 50m(고정식 2, 이동식 2)

※ 활용사례 : 15년 탄천물 재생센터 배수전력 지원 등 총 18건 출동

▲ 비상발전기 적재차량(보조장비) : 53대

- 차량배치 : 각 소방관서 조연차(28) 및 구조공작차(25)

- 전력공급 대상 : 다가구 주택 및 일반주택 등

발전기 적재 차량(53)		주요제원
		조연차	▪ 전력량 : 15~20kw ▪ 가용전압 : 220v
		구조공작차	▪ 전력량 : 10~15kw ▪ 가용전압 : 220v
조연차(28)	구조공작차(25)

▲ 이동용 발전기(보조장비) : 97대

- 장비배치 : 각 구별 소방관서

- 전력공급 대상 : 독거 재난취약계층 및 생명유지장치 사용 단독세대 등

이동용 발전기(97)		주요제원
		▪ 전력량 : 1.6~2.2kw ▪ 가용전압 : 220v ▪ 작동방식 : 엔진가동식(가솔린) ▪ 적재차량 : 구조버스, 펌프차