문서번호	정수시설과-8545
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	09/06 이성락
협 조
	행정관리과장			안창수
	정수과장			최철웅

『2017 추석 대비』취·정수장 종합대책

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  9.   .

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

『 2017년 추석 대비 』

취․정수장 종합대책

◦ 우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 취․정수장 시설물 등 사전안전     점검을 실시하고 종합상황실 운영을 통해

◦ 연휴기간 발생할수있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물     을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자함.

Ⅰ				추 진 목 적		‘

◦ 사전예방 : 분야별 사전 안전점검 및 보완조치

◦ 긴급 복구체계 확립 : 정전, 돌발누수 대비

◦ 연휴 중 24시간 정상기능 유지

<관련근거> : "2017. 추석대비 상수도분야 대책" 【기획예산과-8465(2017.08.31.)】 및                【생산관리과-11171(2017.9.04.)】호와 관련임

Ⅱ				추 진 개 요		‘

□ 추진기간 : 2017. 9. 27(수) ~ 10. 10(화). 14일간

◦ 추석연휴 : 09.30(토) ~ 10.06(금) 10일간

- 추석절-10.04(수), 임시휴일-10.2(월), 대체휴일-10.06(금), 한글날-10.09(월)

□ 추석종합상황실 운영

◦ 일    시 : 2017.09.29(금) 18:00 ~ 10.10(화) 09:00,(12일간)

(근무시간 주간09:00~18:00, 야간18:00~익일09:00)

◦ 상 황 실 : 정수센터 제어실(02-3146-5660). 상황실장→생산책임자

◦ 근무인원 : 교대근무(11~12명), 자택대기근무(4명)

- 조별 교대근무(제어실 6명, 방호3~4명, 취수장 2명)

- 자택근무자 : 비상발령시 즉시 사무실 응소하여 상황실 근무

◦ 운영방법 : 생산책임자 및 제어실 근무자가 상황실 기능유지 및 보고

◦ 운영내용 : 각종 상황의 조치․기록 및 보고

수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

◦ 일일보고 :

- 보고자 : 생산책임자

- 보고회수 : 2회(매일 14:30, 22:30까지)

- 보고방법 : 본부종합상황실 FAX보고(본부 상황실 02-3146-1590~3.FAX3146-1594)

□ 상황 보고

◦ 보고체계

센터 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

◦ 보고종류 및 내용

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특이사항 등

(별첨:추석 일일 상황보고 참조)

- 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시 유선보고 후 육하원칙에

의거 상세히 작성 본부종합상황실에 FAX보고)

Ⅲ				추 진 방 향		‘

□ 취 ․ 정수장 시설물 안정운영

□ 수질관리 강화

□ 긴급복구체계 확립

□ 연휴기간 중 행정기능 유지

□ 분야별 점검반 편성 및 안전점검 시행

Ⅳ				세부추진계획		‘

□ 취 ․ 정수시설물 안정운영

◦ 분야별 자체 점검반 편성 사전 점검 및 예방 조치

◦ 제어 알람 설정값 확인 및 프로그램 안정화 사전 조치

◦ 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링 하여 수요량 변동에 대처

□ 수질관리 강화

◦ 원수 수질 변화에 따른 수질검사 및 관리 강화

◦ 수처리 약품 적정량 사전 비축

◦ 탁도, pH, 암모니아성 질소 등과 연계한 적정 약품량 주입

□ 긴급복구체계 확립

◦ 상황 발생에 대비한 대응태세 확립

◦ 정전, 누수, 수질악화 등 긴급복구체계 매뉴얼 점검

◦ 필수요원 및 긴급복구업체 상시 비상연락 출동태세 확립

- 긴급복구 업체 근무조 명단 (붙임 참조)

□ 연휴기간 중 행정기능 유지

◦ 순찰 및 경계 강화

◦ 사고 발생시 조기수습 및 보고체계 확립

◦ 직원 등 유관기관 등 비상연락망 정비

◦ 각 시설물 주 ․ 야간 순찰 강화

□ 분야별 점검반 편성 및 안전점검 실시

◦ 점검 및 조치 기간 : 2017. 09. 08(금) ～ 09. 15(금). 6일간

◦ 점검대상 : 1,2정수장, 공업용수시설, 풍납취수장

◦ 점검내용 : 추석 대비 시설물 안전점검(분야별)

◦ 점검방법 : 분야별 점검표에 의한 점검(별첨:취,정수장 시설물 점검표 참조)

※ 본부 주관 정수센터 합동점검. 2017.9.13.(수). 생산관리과 유양현외3인)

◦ 점검반  편성

- 본부 직원 : 생산관리과 유양현외3인

- 토목․건축분야 : 김진수, 박응희

- 기계분야 : 최년수, 김익동

- 전기분야 : 양묘식, 함진각, 이승우

- 수질분야 : 김경진, 조우현, 김선례, 안기열

- 행정분야 : 정종범, 김원일

◦ 중점 점검 사항

- 시설물 분야

∙ 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

∙ 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태 점검

∙ 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검

∙ 정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태 점검

∙ 정수장 내 맨홀(밸브 등) 안전관리 상태 점검

∙ 약품저장 탱크, 배출수처리시설 등 이상여부 등 점검급경사지,

옹벽, 축대 등 균열 상태

∙ 착수정, 혼화지, 약품탱크, 여과지, 정수지, 송수펌프실,

오니처리장 시설물 상태

- 기계․전기 분야

∙ 기계․전기 설비 유지관리 적정성 여부 점검

∙ 비상발전기 작동상태 및 기전시설 주변 시설물 점검

∙ 취,정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동 점검

∙ 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동 점검

∙ 옥외 노출배선 불량여부 점검

∙ 전기선로의 절연(피복), 접지 등 점검

∙ 진동감지기, 화재감지기, CCTV 등 점검

- 수질 분야

∙ 정수처리 공정별 수질관리 실대

∙ 수질감시 자동 측정기 정상가동 여부 점검

∙ 정수약품(응집제, 염소 등) 보유 현황 점검

∙ 고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 가동상태

∙ 염소 및 정수약품 투입설비의 작동상태 및 염소가스 누출여부 등 점검

- 소방 분야

∙ 소화기, 소화전 등 소방시설 상태 점검

□ 본부 주관 합동점검 계획

◦ 기간 : 2017. 09. 08(금) ～ 09. 15(금). 6일간

◦ 우리센터 합동점검 : 2017.9.13.(수)

◦ 점검자 : 생산관리과 분야별 담당자

◦ 점검내용 : 추석 대비 시설물 안전점검(분야별)

※ 우리정수센터 합동점검 : 생산관리과 유양현외3인

Ⅵ				행 정 사 항		‘

◦ 【2017추석대비 취․정수장 종합대책】 본부 보고(2017.9.11.까지)

◦ 각분야별 점검자는 별첨 “취․정수시설물 점검표” 작성후 정수시설과에 제출(2019. 9. 15(금)까지)

- 행정관리과 : 행정 분야

- 정 수 과 : 수질․생산관리 분야

- 정수시설과 : 기․전설비, 시설물 분야

◦ 점검시 지적사항 조치후 결과 2017.9.15(금)까지 정수시설과에 제출

(점검 지적사항 및 조치결과 본부제출 : 2017.9.25.(월))

◦ 상황실(제어실) 근무자는 긴급보고 및 일일 상황보고 철저

별 첨  1. 취․정수장 시설물 점검표 1부.

2. 유관기관 및 긴급복구업체 현황 1부.

3. 긴급복구 근무자 명단 1부

4. 비상발령시 근무자 명단 1부

5. 비상연락망(직원) 1부

6. 근무현황 1부.

7. 추석 일일상황 보고(서식) 1부. 끝.