의원 요구 자료 제출

시 행	자전거정책과-3055	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.3.26.
보존기간	년
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(교통수석전문위원),기획담당관,교통정책과장

주무관		자전거정책과장	보행친화기획관		결재
김수영		김미정	03/26 정광현
협 조
	자전거시설팀장			한정환

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 275번, 김상훈 의원, 교통위원회)

의원님께서 요청하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김상훈 의원(교통위원회,더불어민주당)

요구번호 275

1. 2017.12월 기준 자전거도로 통계현황

2. 2017.12월 기준 각 도로별 자전거도로 설치 현황

3. 자전거우선도로임을 운전자가 알수 있도록 표기한 현황 (표지판, 노면표시 등) 및 관련 규정

4. 2018.3.13.일자 보도중 “자동차가 자전거우선도로에 진입할 때 자전거에 양보할수 있도록 1m이상의 안전거리를 확보”와 관련하여 1m이상 안전거리 확보 근거(용역, 연구내용,내부검토 등) 및 관련규정

5. 2018.3.13.일자 보도자료 중 “행정안전부,국토교통부,경찰청 등과 관련 협의를 마친 상태”와 관련하여 각 관련기관과 협의한 내용, 관련 공문 및 협의사항에 따른 방침서

6. 2018.3.13.일자 보도자료 중 영국 런던 자전거도로 유형별 현황

7. 2018.3.13.일자 보도자료 중 영국 자전거 우선도로 도색 현황

1. 2017.12월 기준 자전거도로 통계현황

- 총괄 554개 노선  888.7㎞

(2017. 12월 기준)

구분	합계	자전거전용차로	자전거전용도로	자전거보행자 겸용도로	자전거우선도로
연장(m)	888.7	54.7	114	606.94	113.1
노선(개)	554	51	83	322	98

2. 2017.12월기준 각 도로별 자전거도로 설치 현황

- 각 도로별 자전거도로 현황은 별첨1  엑셀자료 참조

- 각 도로별 자동차 통행량(2017.1~12월) 자료는 수합중에 있음(교통정보과)

- 각 도로별 자전거 통행량(2017.1~12월)에 대한 조사자료는 없음

3. 자전거우선도로임을 운전자가 알수 있도록 표기한 현황(표지판, 노면표시 등) 및 관련규정

- 행정안전부/국토교통부 소관 「자전거 이용시설 설치 및 관리지침(2015.1)」중 7-2. 자전거도로 교통안전시설 2)교통안전표지에 관한 규정 준용

- 표지판 : 표7-5 (자전거우선도로 적용 안전표지 종류 및 설치 기준)

- 자전거도로 노면표시 : 표7-6 (자전거도로 노면표시)

4. 2018.3.13.일자 보도중 “자동차가 자전거우선도로에 진입할 때 자전거에 양보할수 있도록 1m이상의 안전거리를 확보”와 관련하여 1m 이상 안전거리 확보 근거(용역, 연구내용,내부검토 등) 및 관련규정

- 자가용 운전자의 경우 자전거 이용자로부터 일본(도로교통법)의 경우 1m,  영국(도로교통법)의 경우 1.5m 떨어져 운행토록 규정하고 있음

- 별첨2 내부방침서  참조

5. 2018.3.13.일자 보도자료 중 “행정안전부,국토교통부,경찰청 등과 관련 협의를 마친 상태”와 관련하여 각 관련기관과 협의한 내용, 관련 공문 및 협의사항에 따른 방침서

- 별첨2 내부방침서 참조

6. 2018.3.13.일자 보도자료 중 영국 런던 자전거도로 유형별 현황

- 런던의 자전거도로 유형별 현황자료는 없음

- 다만, 2017 자전거포럼 개최시 영국의 에드리안 로드(자전거교통 컨설턴트)가 발표한 영국의 Superhighway 구축 및 운영자료를 참고함

- 별첨3 「2017 서울 자전거 포럼자료」 참조

7. 2018.3.13.일자 보도자료 중 영국 자전거 우선도로 도색 현황

- 영국은 공유도로개념의 자전거전용도로만 있음

- 1994~2007년간 영국은 2억달러를 투자하여 3,000㎞의 도심순환형 자전거전용도로(Superhighway)를 구축하였음

- 기존 Superhighway는 런던 외곽에서 런던 중심으로 빠르고 안전하게 들어 올 수 있도록 순환식으로 구축하였고, 현재 동서간(St James’s Park, Hyde Park, Lancaster Gate 경유), 남북간 자전거전용도로 5㎞를 구축, 2018년 여름에 개통 예정

- 별첨3 「2017 서울 자전거 포럼자료」 참조

따로붙임  1) 각 도로별 자전거도로 현황 1부

2) 자전거우선도로 기능개선 추진 방침 1부

3) 2017 서울 자전거 포럼 자료 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 ( )	담당사무관
	☎	주무관
	작 성 일 :