문서번호	배수과-8102
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최호림		김원수	08/28 신용철
협조

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

수질민원분석 현장 정밀 합동조사 관련 내시경 촬영 시행 보고

2020. 8.

급 수 부

[배수과]

수질민원분석 현장 정밀 합동조사 관련

내시경 촬영 시행 보고

민원분석과에서 시행한 2020년 상반기 수질민원분석에 따른 수질사고 우려지역에 대하여 관 내부상태 확인을 위한 현장 내시경 촬영을 시행코자 함

Ⅰ				추진배경

❍ 본부장 요청사항(’20. 8. 10.현안업무회의)

- 수질민원 다수 발생지역 정밀조사는 해당 사업소에 일임하기 보다는 본부에서 관련부서 및 사업소의 협조를 받아 함께 추진할 것

※ 관련문서 : 민원분석과-3495호(’20. 8. 6.)

『2020년 상반기 수질민원 분석보고』

Ⅱ				추진현황

❍ 정밀 합동조사 계획수립(민원분석과)

※ 관련문서 : 민원분석과-3757호, ’20. 8. 14.)

『2020년 상반기 수빌민원분석 관련 정밀 합동조사 실시계획 보고』

- 조사표본 선정

연번	사업소	행정동	민원건수	사업소 분석결과	비고
1	남부	노량진1동	18	① 단순수질검사 신청 민원 18건 (중복접수 1건 포함)
2	강서	신도림동	17	① 단순수질검사 신청 민원 11건 ② 노후옥내배관 교체완료 후 음용여부 확인을 위한 수질검사 신청 6건
3	중부	혜화동 (명륜1가)	8	① 옥내배관 노후로 인한 녹물출수 4건 ⇨ 노후 옥내배관 지원사업 안내 ② 단순수질검사 신청 민원 4건

- 합동조사단 구성

총괄부서(2명)	공급계통 관련(12명)	수질 관련(7명)	옥내배관 관련(7명)
본부 민원분석과 2명	본부 배수과 2명, 누수방지과 1명, 해당사업소 지역 및 수계조절 담당자 3명(사업소별)	본부 수질과 1명, 해당사업소 수질팀 2명(사업소별)	본부 급수설비과 1명, 해당사업소 현장민원과 2명(사업소별)

- 조사방법 및 내용

․선정된 지점의 주변 공급관리 합동조사 실시

‣공급관로 주변 밸브개폐여부 전수조사 실시

‣공급관로 주변 소화전 등 대표지점 선정 후 수질측정 실시 및 수질측정 지점별 자료비교 및 검토

‣필요시 내시경 등 진단장비 활용 2차조사 실시

․저수조 체류시간 과다 건물에 대하여 직결급수 등 개선안내

․옥내급수관 노후 건물 중 급수관 개량지원 대상 홍보 실시

‣내시경 활용 신뢰성 확보 및 지원대상 안내

․조사단 개인별 조사 역할을 부여하여 전문성 강화

- 조사일정

연번	사업소	자치구	조사위치	점검일	비 고
1	강서	구로구	신도림동 290 (미성아파트)	’20.9.1.(화) 14:00
2	남부	동작구	노량진1동223-5	’20.9.2.(수) 14:00
3	중부	종로구	명륜1가5-15	’20.9.3.(목) 14:00

❍ 본부장 추가 요청사항

- 외부 자문위원 구성

․선정된 조사표본 지역에 자문위원(1명) 대동하여 합동조사 시행

․공급관로 계통의 수질검사 및 내시경 촬영 등 조사결과에 따른 사후 관리방안 자문

☞ 자문위원 현황

위원명	소 속	합동조사 위치	참석일자	비고
***	**********	***************	’20.9.1.(화) 14:00
***	************	*****************	’20.9.2.(수) 14:00
***	**********	***************	’20.9.3.(목) 14:00

- 관내부 상태 확인을 위한 내시경 촬영 시행

․조사표본 지역의 배수관로 1~2개소 선정 후 내시경 촬영시행

․해당 수도사업소에서 내시경 촬영을 위한 시설물(공기밸브 등) 우선설치 시행

Ⅲ				내시경 촬영 계획

❍ 촬영현황

위치	**************	*****************	***************
조사 일자	2020.9.1.(화) 14:00	2020.9.2.(수) 14:00	2020.9.3.(목) 14:00
내시경	2개소 촬영	2개소 촬영	1개소 촬영
대상관로	200mm(DCIP/1988) 200mm(DCIP/2000)	250mm(DCIP/1988) 300mm(DCIP/2010)	150mm(DCIP/1988)
위치도	구로역(1호선)	노량진역(1,9호선)	한성대입구역(4호선) 혜화역(4호선)

❍ 내시경 촬영 업체선정

- 업 체 명 : ********

- 선정사유 : 업무의 시급성을 감안하여 현재 추진중인 ‘서울시 장기사용 상수관로 직접조사 용역(동부, 북부, 강동수도사업소)’ 계약업체로 선정

․용역기간 : 2020. 7. 3.~2021. 7. 2.

- 촬영지점 : 신도림동 등 5개소

- 사 업 비 : *********************

․용역 계약단가 적용

․추후 용역 정산시행 시 반영

Ⅳ				향후일정

❍ ’20. 8. 31.(월) : 내시경 촬영을 위한 시설물(공기밸브) 설치(해당 사업소)

❍ ’20. 9. 1.(화)~’20. 9. 3.(목) : 내시경 촬영 등 현장 정밀 합동조사 실시(합동조사단 및 외부 자문위원)

- 배수관로 내부 상태 확인을 위한 내시경 촬영

- 공급관로 주변 밸브개폐여부 및 노후관로 조사

- 공급관로 주변 수질측정 및 지점별 측정값 비교·검토

- 옥내급수관 노후 건물 중 급수관 개량 지원 대상 홍보 실시

❍ ’20. 9. : 내시경 촬영 및 수질검사 등 자문의견을 통한 조사결과 분석

끝.