“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상수도 맨홀 정밀점검 용역 (추가)대상 및 개선사항 알림

「도로상 맨홀정비 및 관리지침」에 따라 각 사업소에서 추진하는 「상수도 맨홀 정밀점검 용역」과 관련하여 용역의 품질 향상 및 효율적인 관리체계 구축을 위해 아래 사항을 준수하여 추진해 주시기 바랍니다.

▣ 용역수행 시 유량계실을 포함하여 용역 수행

- 각종 밸브 및 유량계실 등을 GIS 공간정보 활용하여 점검 실시

▣ 개선사항(세부사항은 개선계획 참조)

가. 상수도 GIS 기준으로 포장도로관리시스템 맨홀 현황 정비

- 상수도 GIS에 존재하지 않는 맨홀은 포장도로관리시스템에서 삭제

- 미등록 맨홀은 사업소에서 재확인하여 상수도 GIS에 등록

나. 시스템(포장도로관리시스템, 상수도 GIS) 간 맨홀의 정확한 일대일 연계 실시

다. 폐쇄 후 미철거 맨홀(상수도 GIS 미존재)은 철거 조치하고 포장도로관리시스템에서 삭제 조치

라. 맨홀 정밀점검 결과 상수도 GIS에 필히 등록 철저

붙임 : 상수도 맨홀 정밀점검 용역 개선계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설(1-8), 급수(1-8)
주무관	박건수		시설관리과장	신근호		시설부장	04/22
강호광
협조자
시행	시설관리과-20855	(	2022.04.22	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3416-1533	/전송	02-3146-1529	/	gunzaa@seoul.go.kr	/	부분공개(7)