문서번호	시설보수과-20990
결재일자	2022. 4. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
김수천		代유진석	04/29
			이경우
협 조

『면목천복개구조물』              악취저감시설 제작설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.4.29.

성동도로사업소

(시설보수과)

『면목천 복개구조물』

악취저감시설 제작설치 검토보고

면목천복개구조물 내 발생하는 하수악취 저감을 위해 중랑구청에서 시행예정인『악취저감시설 제작설치』협조요청 사항에 대해 검토 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 면목복개천 하수악취 저감시설 제작설치 관련 업무협의

중랑구청·치수과-5290(2022.4,15)

Ⅱ		설치현황

□ 사 업 명 : 악취저감시설 제작설치

□ 첨가 시설물(악취저감용)

- 포집배관용 덕트 22.3m, 순환배관용 덕트 34m, 기류차폐장치 3개소

□ 시 행 청 :  중랑구청(치수과)

□ 협의사항 : 면목천 복개구조물내 악취차단시설 설치 관련 첨가

시설물명	위 치	종별	설치년도	규 모	구조	설계하중	비 고
면목천 복개구조물	면목동 131-639	1종	92.6.5	폭 20.8~25m 연장 1,900m	암거,라멘	DB-18

시설물 설치 승인 요청

Ⅲ		대상시설물 현황

□ 위치도

□ 악취저감시설 설치도면

Ⅳ		추진경위

□ '22.4.15 : 면목천 복개구조물 하수악취 저감시설 제작설치 협조요청

(중랑구청 → 사업소)

□ '22.4.18 : 면목천 복개구조물 하수악취 저감시설 설치장소 현장 점검                  (사업소, 면목천복개구조물 용역사,  중랑구청)

Ⅴ		조 치 계 획

□ 상기 사항과 같이 면목천복개구조물내 악취저감시설 제작설치 및       유지관리가 필요한 실정으로, 붙임 협의사항(협약서) 이행조건으로 승인

코자 함.

붙임  1. 면목천복개구조물 첨가시설 협의조건(협약서) 1부.

2. 악취저감시설 설계도면 1부.  끝.