투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서대문구청장 (교통행정과장)
(경유)
제목	보행신호 음성안내 보조장치 및 바닥신호등 설치 협조 요청에 대한 회신(서대문구)

1. 서대문구청 교통행정과-42774호(2022. 5. 20.) 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청하신 보행신호 음성안내 보조장치 및 바닥신호등 설치 협조 요청에 대하여 아래 조건으로 승인하오니 참조하시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 설치조건

- 교통신호기 전원설비는 단독으로 구성되어야 하는 바, 보행신호 음성안내 보조장치 및 바닥신호등(보조시설물)은 교통신호기 제어기 전원 사용이 불가하며, 별도 분리 설치를 하여야 합니다.(전력 수용 신청 및 관로 확보)

- 제어기 내의 보행등 보수용 예비 케이블 라인(황색, 흰색)은 사용 불가하며, 보행신호 음성안내 보조장치 및 바닥신호등을 위한 별도 케이블을 제어기에서부터 포설하여 사용하시기 바랍니다.

- 제어기 내에 신규 설치되는 시설물에 관리기관 및 연락처를 표기하여 주시기바랍니다.

※ 사업소 허가없이 교통신호 제어기 전력 임의 사용 시 통보없이 시설물 철거 예정

나. 기타사항

- 교통신호등주 타공 등 기타 우리 사업소 영조물 변형 불가

(지중 구간은 관로 굴착 후 교통신호맨홀을 통하여 신호 케이블 인입, 가공 구간은 교통신호등주 기초를 통하여 신호 케이블 인입)

- 교통신호제어기 내 옵션보드 설치 및 신호 케이블 인입 허용

- 교통신호등주 시설물 부착 및 등주 내 케이블 인입 허용

- 교통신호등주 시설물 부착 시 함체에 관리 부서명 및 연락처 명기

- 경찰청 보행신호 음성안내 보조장치 표준지침, 바닥형 보행신호등 보조장치 표준지침 준수(시험성적서 확인)하여 제품 선정 및 시공[경찰청 교통운영과-641(2019.3.29.)]

- 교통신호지주 철거 및 이설에 따른 해당 시설물 이설 요청 시 즉시 이설

- 신호 케이블 인입 작업 시 우리 사업소에서 입회할 수 있도록 3일 전 사전 통보  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	한상원		기전과장	05/20
代최진일
협조자
시행	기전과-22306	(	2022.05.20	)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203, 서부도로사업소 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8406	/전송	02-300-8410	/	myfave7@seoul.go.kr	/	대시민공개