심장충격기점검표 (송파6-7호)				결재	담당자					진압2대장
잠실119안전센터-21404					홍용현					06/06
										代이남우
점 검 일 시	2022년 06월 06일		소방서/부서명	송파소방서 / 잠실119안전센터
제품명(제조사)	Zoll X-seris		제조년일	2017년 7월
제품시리얼번호	(21)*********16		차랑번호 (설치장소)	998너 6749(구급차량 내 설치)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간 : 2023.10.23.
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			•				없음 (패치 사용중)
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			V				3유도 케이블 교체 (2019.05.29)
- 심장충격 패들 케이블			•				없음 (패치 사용중)
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			V
5. 일회용품
- 심전도용 전극			V
- 기록용지			V
- 패들인 경우 전극용 젤리			•
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			V
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			V				( 6 ) 회
점 검 자 계급 소방교 성명 홍용현								홍용현