문서번호	시설관리과-26452
결재일자	2022. 6. 14.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
성지인		백민	06/14
			代김대용
협 조
	주무관			박지웅
	주무관			이대희
	주무관			윤은선
	주무관			김수준

기전시설 순찰점검 결과 보고

2022. 6. 14.

동부수도사업소

(시설관리과)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (대현산,아차산,용마)(금호,응봉,아차산소,용마소,신내배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(특이사항없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내,양원)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(특이사항없음)
유 량 계 (구역19,중블록24)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(특이사항없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(특이사항없음)
점 검 및 작업내용	○ 대현산배수지 - 1-8지 2일차 청소 완료 및 담수 - 2-1, 2-4지 물빼기 작업 및 퇴수 ○ 전기시설물 정기 안전점검 실시 - 점검기관: 한국전기안전공사 - 점검장소: 신내배수지, 신내증압장, 망우증압장, DB-11. DB-12, 구리조압수조, DBM-2, DBM-6, 3-B-14, 3-B-11, 3-B-10, 3-B-21, 3-B-45, 3-B-44, 3-B-43, 3-B-41, 3-B-42, 신내C열 - 점검내용: 각종게전기,차단기,접지,절연저항 등 점검 - 점검방법: 육안점검 및 절연저항 등 - 점검결과: 이상없음
소모자재 사용내역	○ 해당사항 없음

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2022년 6월 14일(화요일)

□ 점 검 자 : 지방공업주사보 성지인, 지방전기시설서기보 정지훈

붙임  현장점검사진 1부.  끝.