문서번호	시설관리과-26443
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
권준석		배승철	06/23
			조임남
협조

2022년 6월 배수지・아리수올림터

유량설비 월간 정기점검 결과 보고

2022. 06.

남부수도사업소

(시설관리과)

2022년 6월 배수지・아리수올림터

유량설비 월간 정기점검 결과 보고

우리 사업소에서 운영중인 「배수지·아리수올림터 유량설비」  정기점검 실시결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 2022년 유량계 설비 유지관리계획[본부 공간정보과-168(2022.1.5.)]

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2022. 6. 2. ∼ 6. 21.

○ 점검대상 : 총 62개소(배수지 12개소, 올림터 17개소, 중블록 33개소)

○ 점검횟수 : 배수지(11개소)–1회/월, 아리수올림터(17개소), 중블록(33개소)–1회/분기

○ 점 검 자 : 시설관리과 윤석훈, 권준석

□ 점검내용

○ 유량계 외함 상태, UPS 작동상태, 전송설비 작동상태

○ 유량계측 작동상태 및 유량계실내 배수펌프 작동상태

○ 유량계실내 송수배관 청결상태 및 외부함 청결상태

○ 유량계실 유량센서 탈착여부

□ 주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 11개소	이상없음	-
아리수올림터 유량계 7개소	이상없음	-
중블록 유량계 13개소	이상없음	-

붙임 : 유량계 정기 점검표 6월 1부.  끝.