배수지 유량계 점검표

□ 점검대상 : 11개소

□ 점검기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 21 .

점 검 항 목	유량계 명칭
	낙성대배수지 (1500mm)	대방배수지 (2400mm)	상도배수지 (1200mm)	신림6배수지 (600mm)	봉현배수지 (500mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 2일	6월 2일	6월 2일	6월 3일	6월 3일

배수지 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	금천배수지 유출수 (1500mm)	선우배수지 유출수 (700mm)	남현배수지 유입 (400mm)	독산배수지유출 (900mm)	국사봉배수지
					자연유입 (600mm)	자연유출 (600mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
검 검 일	6월 3일	6월 3일	6월 7일	6월 7일	6월 7일	6월 7일

아리수올림터 유량계 점검표

□ 점검대상 : 7개소

□ 점검기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 21 .

점 검 항 목	유량계 명칭
	사당5증압장 (200mm)	흑석증압장 (100mm)	노량진(배)가압-상도 (1,350mm)	낙성대(배)가압 (1,500mm)	상도(배)가압직송 (150mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 10일	6월 10일	6월 10일	6월 13일	6월 13일

아리수올림터 유량계 점검표

□ 점검대상 : 7개소

□ 점검기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 21 .

점 검 항 목	유량계 명칭
	상도3(가)-상도3 (배) (300mm)	신림6(배)가압-신림9 (350mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호
점 검 일	6월 13일	6월 13일

중블록 유량계 점검표

□ 점검대상 : 13개소

□ 점검기간 : 2022. 6. 2. ~ 6. 21 .

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-23 (700mm)	NBM-24 (400mm)	NBM-25 (700mm)	NBM-26 (2,200mm)	NBM-27 (500mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 15일	6월 15일	6월 15일	6월 16일	6월 16일

중블록 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-28 (400mm)	NBM-29 (500mm)	NBM-30 (600mm)	NBM-31 (300mm)	NBM-32 (300mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 17일	6월 17일	6월 17일	6월 20일	6월 20일

중블록 유량계 점검표

점 검 항 목	유량계 명칭
	NBM-33 (300mm)	NBM-34 (1,000mm)	NBM-35 (900mm)
외함 및 전원설비 - 외함 보존상태 - 한전인입이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	양 호	양 호	양 호
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 분배기등 이상유무	양 호	양 호	양 호
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 기타	양 호	양 호	양 호
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 송수배관 청결여부	양 호	양 호	양 호
점 검 일	6월 21일	6월 21일	6월 21일