출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경수질과장			결재
이주용		06/23
		代안정희
협 조

	명에 의하여 한강지류천 합류부 및 여의도 샛강에 대한 순찰 및 수질 시료분석을 의뢰하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.
2022. 6. 22.
보 고 자 : 직 환경6급 성명 : 이 주 용

보 고 내 용
일 시	2022. 6. 22.(수) 09:10~14:30
건 명	한강 시료채취 및 검사의뢰 결과보고(6월)
내용	○ 출장자: 환경6급 이주용, 기계7급 김은수 ▣ 한강시료채취 및 검사의뢰 내역 ************ ***************************************** ******************************************* ************************ ○ 시료채취량 : 지점별 각 4ℓ×1개, 1ℓ×1개 ○ 검사의뢰항목: BOD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균군, 분원성대장균 ○ 현장측정항목: pH, DO, 수온, 전기전도도, 염도, 엽록소-a ○ 검사기관: 서울특별시 보건환경연구원(물환경연구부) ▣ 수질오염사고 예방 감시활동 전개 ○ 순찰노선: 여의도관공선선착장 => 안양천합류부 => 홍제천합류부 => 반포천 합류부 => 중랑천합류부 => 탄천합류부 => 샛강(여의2교) => 샛강(서울교) => 샛강(샛강2교) ※ 방법: 선박 및 차량 이용 병행 한강 수상 감시활동 전개 ○ 순찰내용: 수상 시설물 및 주변 공사장 수질오염물질 누출여부 감시 ○ 순찰결과: - 수질오염행위 발견 못함. - 생활오수 유입 없음, 기타 특이사항 발견 못함.
비 고	붙임: 수질검사 시료채취 기록부 1부. 끝.