푸른수목원 중대산업재해 예방 관련

전동공구(전정기) 안전사고대비 모의훈련 세부 사나리오

1. 훈련개요

식물 및 녹지를 관리하는 기관에서는 4월부터 10월까지를 성수기라 부를 정도로  작업량이 많습니다. 이에따라 사용하는 동력공구의 종류 및 사용 빈도도 늘어나고, 이로 인해 사고 위험도 증가하고 있습니다.

우리 푸른수목원에서는 성수기를 맞이하여 현장에서 자주 사용하고있는 장비들의 익숙함에 의해 간과되고 이러한 실수로 발생할 수 있는 안전사고를 주제로한 훈련을 준비하였습니다.

2. 장비사용 주의사항 및 절단사고 대처요령

성수기 녹지관리 현장에서 자주 사용하는 공구로는 예초기, 동력톱, 전정기 등을 들수 있으며, 이 공구들에서 공통적으로 발생할 수 있는 사고는 절단 사고입니다.

지금 시기는 관목에 피었던 꽃이 지고, 영양생장이 왕성한 시기로 관목 관리를 위해  전정기 사용이 많은 시기입니다.

훈련에 앞서 전정기 사용 시 주의사항 및 절단사고 발생시 응급처치 방법에 대하여 간단하게 설명드리고 훈련 진행하도록 하겠습니다.

1) 전정기 사용 안전주의 사항(제조사 제공)

전정기 제조사의 사용자 설명서에 따르면 일반적인 주의사항, 작동시, 신체보호장비, 안전장치, 연료, 유지보수 등 6개 부분으로 나누어 약 120가지의 주의사항을 설명하고 있으며 이중 ‘작동 시 안전 주의사항’만 42개 수록되어 있습니다.

이중 몇가지를 소개해 드리면...

- 장기 사용 시 청각장애 원인이 될 수 있다. (귀마개 착용)

- 피로 누적 시 사고원인이 됨 30~40분 작업, 10~20분 휴식, 1일 2시간 이내 작업.

- 동시 작업시 작업자간 15m 이상 거리유지, 15m이내 사람, 동물 유무 확인.

- 진동에의해 순환계통 및 신경계통에 장애가 발생할 수 있다.

- 엔진 배기가스(일산화탄소)에 중독될 수 있다.

- 잘 연마된 날을 사용하여 주십시오.

- 사고 발생 시 도움을 구할 수 없는 상황에서는 본 장비를 사용하지 마시오.

- 날 정비 시 보호 장갑 착용.

들어보니 어떠신가요? 익숙하신 내용들이신가요? 익숙하시다면 안전에 관심이 많은 훌륭한 관리자 이싶니다.

전 매뉴얼을 처음 보고 예상보다 세세한 부분까지 자세하게 수록되어 있어 장비 제조사하서 만든 매뉴얼만 숙지해도 대부분의 안전하고는 예방할수 있겠다는 생각을 했습니다.

2) 절단사고 대처요령

○ 사고 발생시 우선 사고자를 진정 시키고, 사고부위 지혈, 절단부 수거 등으로 나누어 대처해야 합니다.

○ 사고자 안정 : 사고 후 당황하지 말고 사고자를 편안한 자세로 눕히고, 최대한 움직이지 않도록 해야 하며, 사고자가 긴장을 풀 수 있도록 계속 대화를 유도하는 것도 좋다고 합니다.

○ 지혈

- 거즈나 붕대를 사용하여 사고 부위를 최대한 압박하여 감싸 줌니다.

- 사고 부위를 심장보다 높게 유지 시켜주어야 합니다.

- 추후 재접합 시술 등을 고려할 때 방해가 될 수 있음으로 절단부위에 지혈제 등을 뿌리는 것은 좋지 않다고 한다,

- 얼음주머니를 만들어 손상부위를 차갑게 유지한다.(절단 조직에 얼음이 직접 닿지 않도록 합니다.)

○ 절단부 수거 및 보관

- 손가락, 발가락, 살점 등 절단부위를 최대한 확보한다.

- 생리식염수나 흐르는 차가운 물로 가볍게 씻어주고, 거즈 또는 손수건으로 싸서 차갑고 촉촉하게 보관한고 합니다.

- 좀더 자세히 설명 드리면, 수건 또는 거즈를 생리식염수나 물에 적셨다 짜낸 후 절단 부위를 감싼뒤 비닐에 넣어 1차 밀봉을 하고, 다시 얼음이 채워진 주머니에 넣어 2차 밀봉하여 보관하면 좋다고 합니다.

위 대처요령을 잘 기억하시고 모의훈련을 참관해 주시기 바랍니다.

3. 모의훈련 실시(모의훈련 시나리오)

- 00＇    주무관1(이병희) : 시나리오 안내

⇒ 주무관1(이병희) :‘앞서 안내해드린 내용 관련하여 전정기 작업중 손가락 절단 사고에 대한 모의훈련을 시행하도록 하겠습니다.’

‘작업자 분들 현장 배치해 주세요.’

- 05＇    작업자1, 2, 3(박영곤, 이경호, 이원석) : 작업배치 후 장비확인 및 보호구 착용한다.(안전모, 보호안경(보호면), 귀마개. 마스크. 팔토시, 다리토시, 안전화, 진동방지 장갑) 전정기, 갈퀴, 라바콘, 안전테이프, 신호봉 등 준비

- 05＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘우리수목원에서는 현장 작업시 통상적으로 장비작업자, 부산물 정리자, 주변통제자 등 3인 1조로 구성하여 작업하고 있습니다.’

- 05＇    작업자1(박영곤) : 전정기를 사용하여 사철나무 전정 모션을 취한다.

작업자2(이경호) : 전정 부산물을 정리한다.

작업자3(이원석) : 주변 이용객의 이동을 통제한다.

- 05＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘장비를 운영하던 작업자의 전정기에 문제가 생긴 듯 합니다.’

- 05＇    작업자1(박영곤) : 전정기에 문제가 있는 듯 작업을 중단하고 내려 놓는다. 전정기 날을 만지다 오른손 검지손가락을 부여잡고 소리친다.

⇒ 작업자1(박영곤) :‘앗! 내 손가락!’

- 05＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘잠깐!’‘현장 작업 중 사고 발생시 동료 작업자의 조치가 중요합니다. 동료 작업자는 당황하지 말고 사고자의 상황을 파악하고 상황에 맞는 응급처치와 구조요청을 실시합니다.’ ‘계속합니다.’

- 06＇    작업자2,3(이경호, 이원석) : 작업자1(박영곤)에게 달려와 상태를 파악한다.

- 07＇    작업자2(이경호) : 작업자3(이원석)에게 119 신고 및 사무실 연락을 요청하고

⇒ 작업자2(이경호) :‘이원석님 119에 신고좀 해주시고, 사무실에 연락좀 해주세요!’

- 07＇    작업자2(이경호) : 작업자1(박영곤)의 상처 부위를 자신이 가지고 있던 수건 및 손수건, 토시 등으로 감싸고 힘껏 눌러 지혈을 실시한다.

- 07＇    작업자3(이원석) : 119에 전화 한다.

⇒ 작업자3(이원석) :‘119죠!? 여기 푸른수목원인데 현장에서 작업 중 손가락을 잘린 것 같습니다. 빨리좀 와주세요!’

- 08＇    작업자3(이원석) : 사무실에 상황을 보고 한다.

⇒ 작업자3(이원석) :‘관리사무소죠! 저는 현장 작업자 이원석입니다. 정문 옆 철길 울타리에서 전정작업 중 사고가 발생했습니다. (박영곤)직원의 손가락이 잘린건 것같습니다. 빨리 도와주세요!’

-08＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘잠깐!’‘사고상황을 접수한 상황실에서는 정확한 상황을 파악하여 신속하게 지원인력을 투입하고, 구급차 요청 및 이동현황 파악, 이송 가능 병원을 확인하는 등 유관기관과 신속한 조치가 이루어질 수 있도록 연락을 유지해야 합니다.’‘계속합니다.’

- 09＇    주무관2(박민지) : 상황을 전해 듣고 무전으로 사고상황을 전파한다.

⇒ 주무관2(박민지) :‘현재 수목원정문 부근 울타리 전정 현장에서 손가락 절단 사고가 발생하였습니다. 구호반, 통제반은 환자 응급처치 및 현장 지원을 해주시기 바랍니다. 다시한번 알려드립니다. 현재 수목원정문 부근 울타리 전정 현장에서 손가락 절단 사고가 발생하였습니다. 구호반, 통제반은 환자 응급처치 및 현장 지원을 해주시기 바랍니다.’

- 09＇    주무관2(박민지) : 119 신고여부 및 구급차의 위치를 확인한다.

⇒ 주무관2(박민지) :‘119죠! 여기는 푸른수목원입니다. 좀전에 현장에서 장비사용중 사고가 발생하여 응급구조 지원 요청 합니다. 현장에서도 구조요청 한 것으로 알고 있는데 구급차는 언제쯤 도착 할까요?. 확인되시면 연락 부탁 드립니다.’

- 09＇    주무관2(박민지) : 주변 응급실 존재 병원에 연락하여 치료가능 여부를 확인 한다.

⇒ 주무관2(박민지) :‘부천성모병원 응급실이죠! 여기는 구로구 항동에 위치한 푸른수목원입니다. 좀전에 현장작업 중 작업자의 손가락 절단사고가 발생했습니다. 응급실 입원 및 치료 가능 여부 확인 요청 드립니다?’

- 13＇     작업자3(이원석) : 주 동선으로 나가 구조팀을 기다린다.

- 13＇     구호반1,2(조아영, 조미영) : 전기차를 타고 구급상자 및 비닐팩, 얼음(카페에서지원)을 준비하여 사고현장에 들어온다. 현장 도착여부를 상황실에 보고한다.

⇒ 구호반1(조아영) :‘구호반 현장도착, 환자 응급처치 지원합니다.’

- 13＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘잠깐!’‘작업현장에 깨끗한 수건을 준비하기란 쉽지 않다. 손가락에 감겨있는 작업자가 사용했던 저 수건은 어떻게 해야 할까요?

전문의료진이 아니라면 지금 그대로 유지하는 것이 좋다고 합니다.

자칫 초기 지혈에 사용한 수건 등을 교체하다 상처부 조직이 동반 탈락하고,  재출혈이 발생할수 있어 가능하면 지혈에 사용한 수건등 은 교체하지 않는 것이 좋다고 합니다.’‘계속합니다.’

- 13＇     구호반1(조아영) : 환자를 진정시키고 바닥에 눕힌다. 기존 수건 위에 붕대 및 반창고를 이용하여 강하게 동여매고 가슴보다 높게 유지 시킨다.

- 13＇     작업자2(이경호) : 구호반1(조아영)이 응급처치하는 것을 도와주고,(붕대를 자르거나, 거즈 포장을 까는 등) 얼음 주머니를 만들어 지혈 부위를 차갑게 유지한다.

- 14＇     구호반2(조미영) : 사고장소를 확인하고 절단 부위를 확보한다.

⇒ 구호반2(조미영) :‘이원석님 사고장소가 어딘가요? 절단부위는 확보했습니까?!’

- 14＇     구호반2(조미영), 작업자3(이원석)사고현장 주변에서 떨어진 손가락을 찾는다.

⇒ 작업자3(이원석) :‘찾았습니다.’

- 14＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘잠깐!’‘절단부는 보관시 물에 직접 넣거나, 얼음에 직접 닿게 하는 것은 절단부 조직에 변형을 가져올 수 있어 피해야 한다고 합니다.’‘계속합니다.’

- 15＇     구호반2(조미영): 작업자3(이원석)에게서 절단부위를 받는다. 구급상자의 생리식염수로 간단하게 행군다. 거즈나 수건을 생리식염수로 적시고 물기를 짜낸뒤 절단 부위를 싸서 봉지에 넣는다. 이후 다시 얼음이 든 봉지 또는 상자에 담아 밀봉한다.

- 15＇     통제반1,2(박만철, 차재윤) : 전기차에 라바콘, 안전테이프, 바리케이트 등을 싣고와 현장 주변을 통제한다.(치료 및 이송을 위해 큰 면적을 통제)

⇒ 통제반1(박만철) : ‘통제반 현장 도착, 주변 통제 실시 합니다.’

- 15＇    주무관1(이병희) : 상황설명

⇒ 주무관1(이병희) :‘통제반은 현장에 도착하여 사고자의 안정 및 인권보호를 위해 사람들의 접근 및 사진 촬영 등을 제지하고, 치료 및 이송이 원활하게 이루어질 수 있도록 공감을 확보해 주어야 합니다.’

- 18＇    주무관2(박민지) : 무전을 통해 구급차 이동 상황을 알린다.

⇒ 주무관2(박민지) :‘현재 구급차가 천왕터널을 통과 했다고 합니다. 통제반 분들은 구급차 진입로를 확보해 주시기 바랍니다. 다시 알려드립니다. 현재 구급차가 천왕터널을 통과 했다고 합니다. 통제반 분들은 구급차 진입로를 확보해 주시기 바리며 비상연락체게 병원 중 부천성모병원응급실과 연락이 되었습니다. 그쪽으로 이송해 주시기 바랍니다.

- 19＇    작업자2(이경호), 통제반1,2(박만철, 차재윤) : 구급차 진입로를 확보한다.

- 19＇    구급차(트랙스)가 바리케이트를 넘어 들어온다.

- 19＇    구급대1,2(안호성, 김선영) : 들것을 들고 온다.

⇒ 구급대1(안호성) :‘환자 상태는 어떤가요?’

- 20＇     구호반2(조미영): 환자를 들것으로 옮기며 말한다.

⇒ 구호반2(조미영) : ‘20분전 전정작업을 하다 기계에 오른쪽 검지손가락을 잘렸습니다. 현재 지혈 중이며, 잘린 부위는 젖은 수건에 감싸 밀봉하여 얼음에 담아 보관 중입니다. 그리고 부천성모병원 응급실과 연락되어 그쪽으로 이송해 주시면 됩니다.’

- 22＇     구호반2(조미영): 절단 부위를 구급대원에게 전달한다.

- 22＇     구급대1,2(안호성, 김선영), 작업자2(이경호), 구호반2(조미영): 들것을 함께 들어 구급체에 환자를 태운다

- 23＇    구급차(트랙스)가 출발한다.

- 24＇    주무관2(박민지) : 구급차 이동 상황 및 현장 보전을 요청한다.

⇒ 주무관2(박민지) :‘현재 구급차는 수목원 정문을 통과하여 부천성모병원으로 이동 중입니다. 통제반원은 사고원인 파악일 위해 현장을 보전하여 주시기 바랍니다.

- 25＇     통제반1,2(박만철,차재윤) : 라바콘 및 연장가드, 안전테이프로 현장 주변을 통제한다.(사고발생 지역 위주로 최소면적 통제)

- 25＇     주무관1(이병희) : 원인파악 결과입니다.

⇒ 주무관1(이병희) :‘사고 원인 분석결과 최근 전정기 날 연마 상태가 좋지 않았고, 사고당일 작업중 전정기 날 사이에 이물질이 끼여는 일이 자주 발생 하였습니다. 사고 발생시에도 이물질로 인해 전정기 날이 일시적으로 멈추었으며, 사고자는 대수롭지 않게 생각하고 시동이 걸린 상태에서 날 사이에 낀 이물질 제거를 시도하였습니다.

날 사이에 낀 이물질이 제거됨과 동시에 날이 재작동하여 사고가 난 것으로 확인되었습니다.’

‘위와 같은 사고를 예방하기 위해서는 우선 작업전 장비의 정비상태를 확인하고, 장비는 작업시간 외에는 항상 시동을 꺼놓는 습관을 들이고, 정비 시 가죽장갑 등 날카로운 날로부터 보호할 수 있는 장갑을 착용하고 정비를 해야 하겠습니다.’

‘이상으로 훈련을 마치겠습니다’.

※ 모의훈련 실시 위치도 및 현황필요 물품

훈련실시 위치도

훈련실시위치 전경