내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	송파구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(증축 및 대수선) 신청 협의에 따른 회신(방이동 88외 3필지 올림픽회관, 증축, 대수선, 제2차설계변경)

1. 건축과-21117호(2022.6.21.)와 관련입니다.

2. 소방시설법 제7조 제3항 및 제4항에 의거 건축허가(증축 및 대수선) 신청협의에 대한 설계도서 등 검토결과 소방시설이 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의대상

○ 대지위치 : **********************

○ 건 축 주 : ***************

○ 주 용 도 : 복합건축물

○ 건축규모 : 양식, RC조, *****************************, 증축 및 대수선

※ 금회설계변경 부분

체육박물관 : 지하2층/지상4층, 연면적 5,249.92㎡, 1개동

나. 검토결과 : 동 의

1) 건축허가 동의조건 : 관계인은 소방시설공사 설계도서 및 소방관계법규(화재안전기준 등)에 적합하게 시공하여야 합니다.

2) 공사 관계인(건축주, 각 공사업자, 감리자)는 다음 안내사항을 준수하여야 합니다.

가. 착공신고(감리자 지정) 대상 : 소방공사업법에 따른 신고절차 이행 후 소방공사 시공

나. 감리자의 설계도서 보완제출 : 소방공사 설계도서 검토결과 부적합한 부분이 발견된 경우(착공신고 시)

다. 임시 소방시설 설치운영 : 관계인(건축 시공사)은 건축착공 시 설치(의무화)하여 공사장 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하여야 합니다.

라. 소방차량(고가사다리차) 진입 및 소화활동상 필요한 설비에 장애요인이 발생되지 않도록 하여야 합니다.

- 문주높이(5m이상), 진입도로 폭, 조경, 부대시설 등 장애물

마. 건축허가 동의(재협의) : 허가동의 내용이 변경되는 경우 변경되는 내용에 대하여 재협의 바랍니다.

- 설계변경, 증축에 의한 소방시설 변경, 연면적 증가 또는 건축구조의 변경

- 건축허가 사항의 변경, 허가 등의 취소, 위험물을 사용하는 경우 그에 적법한 절차진행

붙임  1. (제2022-200) 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 안내사항 각 1부.  끝.

	송 파 소 방 서 장
담당자	유형룡		예방과장	전결 06/27
代권영석
협조자
시행	예방과-25387	(	2022.06.27	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5263	/전송	02-3402-1190	/	yoo7660@seoul.go.kr	/	부분공개(7)