염소분산투입시설 가동일지(2022. 06. 23. ~ 06. 26.)

행정지원과-26302	결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
		강민우	최성호	06/27
				홍기관

▢ 운 영 일 : 2022. 06. 23.(목)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	177,432	24hr
낙성대	165,846	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.40	0.44	20.9℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.31	0.34	22.5℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,145	76	3,069	*****
낙성대	2,857	**	2,769	*****

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

▢ 운 영 일 : 2022. 06. 24.(금)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	167,539	24hr
낙성대	164,044	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.41	0.45	21.8℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.33	0.37	23.0℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	3,069	76	2,993	*****
낙성대	2,769	**	2,681	*****

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

▢ 운 영 일 : 2022. 06. 26.(일)

▢ 점 검 자 : 공업7급 강민우

구 분	유 입 량( m3/일)	염소 분산투입시설 가동시간
노량진	166,757	24hr
낙성대	164,312	24hr

▢ 차염 투입농도 설정 및 잔류염소농도 현황

(단위 : mg/L)

구 분	차염 투입농도 설정		발생기운전	잔류염소 농도(mg/L)			비 고
				유입	유출	수온
노량진	설정방법	수동	원격자동	0.41	0.45	22.0℃
	투입농도	****
낙성대	설정방법	수동	원격자동	0.32	0.36	23.1℃
	투입농도	****

▢ 소금 및 차아염소산나트륨 사용현황

구 분	소금 사용량(kg)			차아염소산나트륨 투입량(L/day)
	전일 잔량	금일 사용량	금일 잔량
노량진	2,917	76	2,841	*****
낙성대	2,593	**	2,505	*****

▢ 특이사항

노량진 : 가동 중

낙성대 : 가동 중

붙  임   1. 염소분산투입시설 가동일보

2. 공급계통별 잔류염소 측정결과

3. 염소분산투입시설 안전 점검표  끝.