	2016. 03. 16(수) 조간용
	이 보도자료는 2016년 3월 15일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 : 안전총괄본부 보도환경개선과			안전총괄본부	보도환경개선과장	서관석		2133-8100
				보도정책팀장	장상규		2133-8102
				담 당 자	조시형		2133-8116
			정보 기획관	통계데이터담당관	김기병		2133-4260
정보기획관 통계데이터담당관
				빅데이터기획팀장	이상이		2133-4262
				담 당 자	최승아		2133-4265
사진없음 ■	사진있음 □	매수 : 3매
서울시, '보도상 장애인 안전시설' 정비사업 본격 시작 - 장애인 안전시설 전수조사 결과를 반영, 4대문 안 지역부터 우선 정비 - 시각장애인의 이동패턴 등 빅데이터 활용 ‘16년 10월까지 맞춤형 정비 - 보행약자의 보행불편 대폭 해소하여 세계 10대 도시인 서울시의 위상 Up-Grade - 우선정비 구간외 잔여구간 ‘18년까지 지속 정비 추진

□ 서울시는 보도 위에서 발생되는 장애인의 안전사고를 최소화 하기 위하여 ‘보도상 장애인 안전시설’ 정비사업을 단계적으로 시행한다고 밝혔다. 서울시와 (사)한국시각장애인연합회가 작년 5월~8월까지 서울특별시도내 보도상 장애인 안전시설(점자블록, 턱낮춤시설)에 대하여 합동 조사한 결과, 총 정비대상물량은 점자블록 193㎞, 턱낮춤시설 4.7㎞로 조사 되었다.

□ 점자블록은 시각장애인에게 길안내 역할을 하는 길바닥 언어인 중요한 시설임에도 불구하고, 방향이 잘못되거나 조잡하게 설치되는등 잘못된 정보를 안내하여 시각장애인의 보행에 혼선을 일으키는 경우가 많았다.

□ 또한, 유모차 이용자와 휠체어에 의지하여 이동하는 지체장애인이 보도를 이용함에 있어 횡단보도의 턱낮춤 단차가 기준치 보다 높거나 낮춰있지 않아 넘어지거나, 우회하는 등의 불편을 감수해야만 했다.

□ 이러한 보행약자의 보행권을 개선하고자 서울시는 2018년도까지 서울특별시도 구간에 미흡하게 설치되거나, 미설치된 점자블록과 과다한 높이의 턱낮춤 시설에 대한 전면정비를 할 계획이다.

□ 우선, 2016년에는 보행량이 많고 유동인구가 많은 4대문지역(중구,종로,동대문,서대문)에 설치된 점자블록 53.4㎞와 턱낮춤 1㎞를 ‘16년 10월까지 집중 정비한다.

□ 정비계획의 실효성을 높이기 위해 빅데이터를 분석하여 시각장애인의 주요 이용시설을 조사하고, 이동동선을 고려한 정비노선을 선정하여 정비우선 순위를 부여해 2018년도까지 단계별로 정비할 계획이다.

□ 빅데이터 자료는 사업협력 목적으로 SK텔레콤 지오비전(빅데이터 서비스 플랫폼)에서 제공하는 복지요금제 가입자의 통신데이터와 시각장애인 생활이동지원센터의 콜택시 호출 승·하차 위치 데이터를 활용하여 시각장애인이 많이 이동하는 지역을 분석한 서울시 통계데이터담당관의 분석 자료를 활용하였다.

□ 앞으로 해당 자료를 점자블록 정비시 시각장애인이 많이 이동하는 경로에 점자블록이 훼손되거나 사고위험이 있는 보도 등 정비가 시급한 지역의 우선순위를 정하는데 활용할 예정이다.

□ 김준기 서울시 안전총괄본부장은 “시각장애인 및 지체장애인 모두가 안전하게 걸을 수 있는 보도가 필요하다.”며 “보도상 장애인 안전시설에 대한 철저한 관리와 지속적인 정비로 「걷는 도시, 서울」조성에 노력해 나가겠다”라고 말했다.