		2016. 6. 8(수) 조간용
		이 보도자료는 2016년 6월 7일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
									보도자료
담당부서 :	안전총괄본부 교량안전과							교량안전과장	박문희	2133-1940
								강구조교량팀장	류봉현	2133-1960
사진없음 ▣			사진있음 □				매수 : 4매	담당자	이제택	2133-1963
서울시, 한강교량 안전점검 시민과 함께 실시 - 6월 8일(수) 영동대교 안전점검 실시, 2016년도 하반기 한남대교 실시 예정 - 시설물 유지관리의 지속적인 노력과 투자로 한강교량 안전성 확보 - 시설물 안전관리 실태, 시설물 관리의 중요성 공감을 위한 시민체험형 안전점검 실시

□ 서울시는 시민이 직접 시설물을 살피고 안전을 확인하는 ‘시민이 함께하는 안전점검’을 영동대교, 한남대교 등 한강교량 2개소에 대하여 실시한다고 밝혔다.

□ 도로시설물 안전관리는『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의해 안전점검 및 진단을 실시하고 그 결과에 따라 보수․보강공사를 실시하고 있다.

○ 안전점검 및 진단의 종류에는 정기점검, 정밀점검, 정밀안전진단이 있으며 ▴정기점검은 반기에 1회 이상 ▴정밀점검은 안전등급에 따라 1~3년에 1회 이상 ▴정말안전진단은 안전등급에 따라 4~6년에 1회 이상 실시하고 있고, 정밀점검 및 진단결과에 따라 보수·보강공사를 실시하고 있다.

○ 도로시설물의 안전 상태를 나타내는 안전등급은 5단계로 나누어지며 B등급 이상은 별도의 보수․보강이 불필요한 양호한 상태의 시설이 해당된다. 하지만 C∼D등급의 시설물은 보수․보강이 지속적으로 필요한 시설이며, E등급은 안전성에 위험이 있어 사용을 제한하는 시설물이다.

□ 서울시는 올 상반기에 시민과 함께하는 안전점검 대상으로 영동대교를 선정, 오는 6.8일(수) 안전점검을 실시하고 하반기에는 한남대교를 대상으로 실시할 예정이다. 이날 점검에는 강남․성동․광진구 지역주민, 영동대교 담당 외부전문가(시설물 주치의), 서울시 공무원 등 약 40명이 참여할 계획이다.

○ 올해 서울시는 10개 교량에 대해 정밀안전점검 용역이 시행중에 있으며, 정밀안전점검 대상이 아닌 10개의 교량에 대해서는 교량전담 주치의, 외부전문가, 공무원 등으로 구성해서 점검 구간을 분담하여 교량집중점검제를 운영하고 있다. 그 중에 영동대교와 한남대교 점검은 그 지역주민과 함께 참여하여 시민들의 시설물 안전에 대한 관심과 신뢰도를 높이기 위해 마련하였다.

※  2015년 양화, 잠실대교 안전점검에 시민참여

□ 서울시 김준기 안전총괄본부장은 앞으로도 시민들이 안전점검에 적극 동참 할 수 있도록 시행일정을 사전 안내하고 점검 후에는 안전점검 결과를 알릴뿐 아니라 시 홈페이지에 공개하는 등 서울시의 안전점검 운영 및 시설물 상태를 시민들에게 공개할 계획이라고 말했다.

시민과 함께하는 안전점검(영동대교)

▢ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 6. 8(수) 14:30 ~ 17:30

○ 점검대상 : 영동대교(B=25m, L=850m, 6차로, 구조형식 : SPG)

○ 점검내용

- 포트홀, 신축이음장치, 후타재, 도로 부속시설, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수, 하면 박리 및 박락 등

○ 집결장소 : 영동대교 북단(한강시민공원 둔치)

※ 집결지 주변 주차공간 협소(최대 10대)로 동승 또는 대중교통 이용과 간소복장 및 운동화 착용 안내

▢ 점검 참여 대상 : 40명

○ 외부인원 : 약 14명

- 지 역    주 민 : 10명 내외 (교량에 관심 있는 주민)

- 시설물 주치의 : 1명(이산 부사장 최장환)

- 전년도 정밀점검용역사 : 3명(한국재난연구원 부사장 이호영 외 2명)

○ 외부인원 : 약 26명

- 교량안전과장 외 점검직원 25명

▢ 추진일정

○ 2016년 5월 31일 : 시민과 함께하는 안전점검 계획 수립

○ 2016년 6월 03일 : 시의원 및 시민연락

○ 2016년 6월 07일 : 보도자료 작성 제출

○ 2016년 6월 08일 : 시민과 함께하는 점검시행

▢ 점검 세부일정(16.6.8)

○ 11:00 ~ 12:00 : 점검 전 사전교육

- 교각점검로 및 박스 내부 진입위치 파악(점검등 스위치 등)

- 교량의 특성 및 점검구간

- 교량 유지관리 연혁 및 보수이력

- 점검 시 유의사항 등

○ 14:30 까지     :  현장 집결 (영동대교 북단 한강시민공원)

○ 14:30 ～ 14:45 : 시설물 현황 설명 및 외부인사 소개

○ 14:45 ～ 17:00 : 시설물 점검 실시

○ 17:00 ～ 17:30 : 집결지 도착 및 출발

▢ 점검결과 조치계획

○ 점검결과 단순 지적사항은 ‘16 한강교량 일상유지 보수공사로 정비

○ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강 계획 수립 후 시행

▢ 위치도

영동대교

자양동

성수동

성수사거리

건대입구역

구의역

뚝섬유원지역

청담역

영동대교

남단교차로

청담대교

성수대교