	2017. 9. 28.(목) 석간용
	이 보도자료는 2017년 9월 28일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
담당부서 :	도시기반시설본부 건축부			건축부장	김진용	3708-2600
				건축총괄과장	박범규	3708-2601
사진없음 □	사진있음 ■		매수 : 6매	담당자	김찬유	3708-2605
서울시, 바이오 의료 산업거점『서울바이오허브』본관동 준공 - 1단계 준공, 본관동 지하1층, 지상4층, 연면적 3,729㎡ 규모 리모델링 - 2단계 신관동 리모델링‧별관동 증축 공사 10월 착공, 2019년 2월 준공 예정 - 홍릉 주변 원천기술 보유 원천 연구소‧대학‧병원‧기업 모여 시너지 기대 - 시, “바이오‧의료산업 지원하는 허브 역할, 지역발전에 도움 줄 것으로 기대”

□ 서울시는 바이오 의료 산업거점화를 위해 동대문구 회기로 117-3에 소재한 한국농촌경제연구원이 이전한 건물 중 본관동을 리모델링하는 1단계 공사를 완료했다고 밝혔다.

○ 서울바이오허브는 단계별로 리모델링된다. 1단계로 본관동이 완료되면 2단계로 신관동 리모델링 공사와 별관동 증축 공사가 진행된다.

□ 건축가 김수근의 작품인 본관동은 1981년 7월 준공되었으나 2013년 신관동을 개보수하며 설계와 달리 변경되어 변경된 부분을 최대한 원형에 가깝게 복원하였다.

□ 서울바이오허브 본관동은 지하1층, 지상4층, 연면적 3,729㎡ 규모로 2017년 2월 착공해 6개월여 만에 8월에 준공됐다

○ 지하1층은 콘퍼런스룸, 기계실, 전기실, 지상1층은 컨설팅룸, 지상2층은 세미나실(5실), 지상3층은 운영기관 및 협력사 사무실, 회의실, 지상4층은 기업입주 공간, 옥상은 휴게 공간 등으로 이용할 수 있도록 설계되었다.

□ 모든 방문객의 이용편의를 위해 모든 공간이 연령, 장애 등과 관계없이 이용할 수 있는 디자인을 적용해 설계되었다. 산학연 및 지역커뮤니티의 소통과 교류의 장으로써 편리한 사용성이 극대화될 수 있도록 리모델링되었다.

○ 지하1층에서 지상4층까지 연결되는 엘리베이터와 지상1층에서 2층간 연결계단을 추가 신설해 유기적인 공간 연결이 되도록 하였으며, 컨프런스룸에 폴딩슬라이딩 윈도우를 설치해 다양한 공간활용이 가능하도록 하였다.

□ 서울바이오허브는 주변에 홍릉을 중심으로 원천기술을 보유하고 기술혁신의 원천지인 연구소·대학·병원·기업 등이 모여 있어 기술 사업화 기회가 많아 바이오 의료산업 거점으로서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 연구기관(KIST, 고등과학원 등), 상급종합병원(2), 종합대학(6),

신산업 육성기관(한국기술벤처재단), IT‧BT‧NT 기업 등이 들어서 있다.

□ 서울바이오허브 ‘본관’에는 일반기업 2개소, 협력기업 23개소가 오는 2017년 9월말부터 입주를 시작하여 바이오·의료산업 연구 활동을 시작한다.

□ 서울바이오허브 2단계 공사는 오는 10월말 착공된다. 신관동은 지하1층, 지상5층, 연면적 3,216㎡로 리모델링공사이며, 별관동은 지하2층, 지상4층, 연면적 3,112㎡의 규모로 증축된다. 2019년 2월 준공을 목표로 2단계 공사를 완료할 계획이다.

□ 고인석 서울시 도시기반시설본부장은 “바이오⋅의료산업을 핵심으로 지원하는 앵커공간을 제공하고. 바이오⋅의료산업의 연구⋅창업을 지원하는 허브의 역할을 톡톡히 하고 지역발전에도 크게 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.” 고 말했다.

□ 현황 사진

본관동 건물 전경

본관동 지상1층 홀

본관동 지상2층 세미나실

본관동 지하1층 콘퍼런스홀

서울바이오허브 조감도

배 치 도