공 사 개 요

1. 공사명 : 도시철도8호선 문정역 연결통로 설치 및 부대시설 이/신설 공사

2. 위  치 : 서울특별시 송파구 문정동 350번지 일원 및 문정역사

4. 과업목적 및 과업범위

과 업 목 적	과 업 범 위
-문정 컬쳐밸리와 8호선 문정역을 지하에서 연결 하여 문정지구 업무단지와 무장애 진입을 지원 하고, 이용객의 편의 및 복리를 증진시키는 역할을 수행하기 위한 지하 연결통로 계획. -문정대로 확장에 따른 기존 출입구 이설 및 교통 약자 등을 위한 엘리베이터, 에스컬레이터 등 승강 편의시설 계획. -문정지구 보행네트워크 마스터 플랜의 지하 보행동선 계획의 일환으로 문정역과 1-2블럭을 지하에서 연결하는 연결통로 계획.	-컬쳐밸리광장과 문정역 대합실 연결통로 계획. -문정역과 1-2블럭 연결하는 지하 연결통로 계획 -송파대로 확장에 따른 문정역 3, 4번 출입구 이설 및 E/S, E/V 추가 계획. -환기구 2개소 이설 및 냉각탑 지하 이설계획. -화장실, 아이돌봄방 등 기능실 추가 및 신설계획
위 치 도

+

5. 공사개요

가. 공사내용

구분	수량	대상	신설규모
연결 통로	2개소	신설	중앙연결통로:면적258.712㎡/폭13.6m/높이5.750m/연장19.064m
			1-2블럭 연결통로 :면적155.516㎡/ 폭8.0m/높이5.35m/연장19.439m
출입구	2개소	이설	연결통로3:면적258.465㎡/폭6.3m/높이13.71m/연장36.060m (E/S 1200형1대, 계단 1.5m 1개소)
			연결통로4 :면적762.197㎡/폭6.7m/높이11.250m/연장44.900m (E/S 1200형2대, 계단 1.5m 2개소)
화장실	1개소	신설	면적:151.800㎡/폭4.4m/높이6.230∾11.230m/연장34.50m
환기구	2개소	이설	정거장 환기구 덕트이설:면적158.724㎡/폭6.5m/높이10.39m/연장6.590m
			본선 환기구 덕트이설:면적23.132㎡/폭7.801m/높이8.222m/연장2.1m
냉각탑	1개소	이설	냉각탑:면적143.084㎡/폭9.0m/높이10.39m/연장11.5m
고지배수로	1개소	이설	고지배수로 이설 수로암거 2@(3.0∾3.5)×2.0/연장30.764m
문정역 송파대로 보·차도부	1식	철 거 및 복 구	보·차도부 철거 및 복구: 면적2000㎡

나. 공사 예정금액 (단위: 백만원)

구 분	합 계	토목공사	건축공사	기계공사	전기통신	비 고
도급비	18,333	13,922	1,985	1,423	820	182
지급자재비	1,354	647	11	355	341	-
지장물 이설비	940	940	-	-	-	-
계	20,628	15,509	1,996	1,778	1,161	182

다. 공사 예정기간 : 2018. 01. ∼ 2019. 12.

6. 예정공정표