□ 물재생센터 현황 (2021.12.31. 기준)

구 분			계	중 랑 (직영)	난 지 (직영)	탄 천 (공단)	서 남 (공단)
위 치			4개소	성동구 자동차시장 3길 64	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	강남구 개포로 625	강서구 양천로 201
면 적			3,155천㎡	801천㎡	929천㎡	393천㎡	1,032천㎡
완공 년도			1970~1999	1970~1997	1984~1997	1983~1998	1984~1999
처리구역			서울시 25개구, 경기도 5개시 일부	(10개구 1개시) 동대문,중랑,성북,노원, 강북,도봉,광진 전역과 종로,중구, 성동구, 의정부시 일부	(7개구 1개시) 마포,용산,은평, 서대문 전역과 종로,중구,성동, 고양시 일부	(4개구2개시) 강동,송파 전역과 강남,서초 일부 하남시와 과천시 일부	(9개구 1개시) 영등포,관악,동작,구로,양천,금천,강서 전역과 강남, 서초 일부 및 광명시 일부
하수	시설용량 (만㎥/일)		498	159	86	90	163
	처 리 량 (만㎥/일)		424	125	59	75	165
분뇨․ 정화조오니	시설용량 (kl/일)		12,500	4,000	4,500	-	4,000
	처리량 (kl/일)		11,813	4,392	3,428	-	3,993
BOD(㎎/L)			유입→방류	115.0 → 5.3	135.5 → 2.7	171.4 → 4.6	131.3 → 2.0
슬러지 처리 (톤/일)	계		1,706	569	339	302	508
	매립지		477	95	80	142	160
	건조	용량	1,285	650	150	200	285
		처리	734	431	106	63	135
	소 각	용량	300	-	150	-	150
		처리	245	-	135	-	110
	민간업체		249	43	18	97	91
협착․침사물			39	13	8	6	13
차집관로			489km	188km	95km	107km	99km
기 타			-	2009. 1. 1 부분위탁	2009. 1. 1 부분위탁	2021. 1. 1 공단대행